# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Lista de menús

En la lista siguiente se muestran los elementos del menú y el modo de operación en el que la grabadora IC puede cambiar el menú.

- Add/Overwrite: Modo de parada
  - Add: Añadir una grabación a un archivo grabado previamente (Add)
  - Overwrite: Cómo sobrescribir una grabación durante la reproducción (Overwrite)
- VOR: Modo de parada, Modo de grabación

  Inicio automático de la grabación en respuesta a la percepción de sonido – función VOR

- DPC(Speed Control): Modo de parada, Modo de reproducción

  Ajuste de la velocidad de reproducción – función DPC (Digital Pitch Control)

- Easy Search: Modo de parada, Modo de reproducción

  Búsqueda rápida de un punto determinado (Easy Search)

- Alarm: Modo de parada

  Reproducción de un archivo a una hora determinada con una alarma

- AVLS: Modo de parada, Modo de reproducción

  Activación y desactivación de la función AVLS (solo para los modelos europeos)

- Protect: Modo de parada

  Protección de un archivo

- Divide: Modo de parada
  - Divide Current Position: Modo de parada

    División de un archivo en la posición actual

  - Divide All Track Marks: Modo de parada

    División de un archivo a través de todas las posiciones de las marcas de pista

- Move & Copy: Modo de parada
  - Move File: Modo de parada

    Desplazamiento de un archivo a otra carpeta

  - File Copy: Modo de parada

    Copia de un archivo a la otra memoria

- Delete: Modo de parada
  - Erase Track Mark: Modo de parada

    Borrado de una marca de pista

  - Erase All Track Marks: Modo de parada

    Borrado de una sola vez de todas las marcas de pista del archivo seleccionado

  - Erase All: Modo de parada

    Borrado de todos los archivos de una carpeta

- Select Memory: Modo de parada

  Selección de la memoria

- FM Radio(*): Modo de parada

  Sintonización manual de una emisora de radio FM (búsqueda manual) (solo para el modelo ICD-PX333F)

- Auto Preset(*): Modo de recepción de radio FM (*)

  Preajuste automático de las emisoras de radio FM (solo para el modelo ICD-PX333F)

- DX/LOCAL(*): Modo de recepción de radio FM (*), Modo de grabación de radio (*)

  Cambio de la sensibilidad del receptor de radio FM (solo para el modelo ICD-PX333F)

- Scan Sensitivity(*): Modo de recepción de radio FM (*)

  Cambio de la sensibilidad de la búsqueda (solo para el modelo ICD-PX333F)

- Audio Output(*): Modo de recepción de radio FM (*), Modo de grabación de radio (*)

  Cambio de la salida de radio FM entre el altavoz y los auriculares (solo para el modelo ICD-PX333F)

- Detail Menu: Modo de parada, Modo de reproducción, Modo de grabación
  - REC Mode:

    Selección del modo de grabación (REC Mode)

  - Mic Sensitivity: Modo de parada, Modo de grabación

    Ajuste de la sensibilidad del micrófono (Mic Sensitivity)

  - LCF(Low Cut): Modo de parada, Modo de grabación

    Reducción de ruido durante la grabación (LCF(Low Cut))

  - Select Input: Modo de parada

    Selección del modo de entrada (Select Input)

  - Continuous Play: Modo de parada, Modo de reproducción

    Reproducción repetida de un archivo

  - Noise Cut Level: Modo de parada, Modo de reproducción

    Reducción del ruido del sonido de reproducción y aportación de claridad a la voz humana - Función de corte de ruido

  - LED: Modo de parada

    Activación o desactivación del indicador de funcionamiento (LED)

  - Language: Modo de parada

    Ajuste del idioma de visualización

  - Date&Time: Modo de parada

    Ajuste del reloj a través del menú

  - Time Display: Modo de parada

    Selección de la visualización del reloj (Time Display)

  - Beep: Modo de parada

    Activación o desactivación del pitido (Beep)

  - Auto Power Off: Modo de parada

    Ajuste del tiempo de apagado de la grabadora IC (Auto Power Off)

  - Format: Modo de parada

    Formateo de la memoria (Format)

* Solo para el modelo ICD-PX333F