# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Sintonización de una emisora de radio preajustada (solo para el modelo ICD-PX333F)

Cuando ya tenga emisoras de radio FM preajustadas, puede sintonizar una emisora seleccionando un número de preajuste.

1. En el modo de parada, seleccione DISP/MENU - “FM Radio” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

   La grabadora IC entra en el modo de radio FM.

2. Pulse DISP/MENU brevemente para mover los cursores (, ) a ambos lados de la visualización de número de preajuste en la línea inferior de la ventana.

   La grabadora IC ya puede sintonizar una emisora de radio seleccionando un número de preajuste.
3. Pulse – o + varias veces hasta que aparezca en el visor el número de preajuste (P).
4. Pulse (parada) para apagar la radio FM.

### Tema relacionado

- Preajuste automático de las emisoras de radio FM (solo para el modelo ICD-PX333F)
- Preajuste manual de las emisoras de radio FM (solo para el modelo ICD-PX333F)
- Cambio de la salida de radio FM entre el altavoz y los auriculares (solo para el modelo ICD-PX333F)