# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Reproducción de una sección determinada de forma repetida (Repetición A-B)

1. Durante la reproducción, pulse A-B para especificar el punto inicial A.
   “A-B B?” aparece en el visor.
2. Vuelva a pulsar A-B para especificar el punto final B.
   “A-B” aparece y la sección especificada se reproduce de forma repetida.

#### Nota

- No es posible ajustar los puntos A y B cerca del principio o del final de un archivo, ni al lado de las marcas de pista.

#### Sugerencia

- Para cancelar la repetición de reproducción A-B y volver a la reproducción normal, vuelva a pulsar PLAY/STOP・ENTER.
- Para detener la repetición de reproducción A-B, pulse (parada). La grabadora IC está parada, pero el ajuste de repetición A-B se conserva. Pulse (parada) otra vez para anular el ajuste de repetición A-B.
- Para cambiar el segmento especificado para la reproducción repetida A-B, vuelva a pulsar A-B durante la reproducción repetida A-B para especificar un nuevo punto inicial A. A continuación, especifique un nuevo punto final B, como en el paso 2.

### Tema relacionado

- Reproducción repetida de un archivo