# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Borrado de las emisoras de radio FM preajustadas (solo para el modelo ICD-PX333F)

Puede borrar el registro preajustado actual de las emisoras FM almacenadas en la grabadora IC.

1. En el modo de parada, seleccione DISP/MENU - “FM Radio” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

   La grabadora IC entra en el modo de radio FM.

2. Pulse DISP/MENU brevemente para mover los cursores (, ) a ambos lados de la visualización de número de preajuste en la línea inferior de la ventana.

   La grabadora IC ya puede sintonizar una emisora de radio seleccionando un número de preajuste.
3. Pulse – o + varias veces hasta que aparezca en el visor el número de preajuste (P) que desee borrar.
4. Pulse PLAY/STOP・ENTER.
   El visor mostrará el número de preajuste, la frecuencia y “Erase Preset?”.
5. Pulse – o + para seleccionar “YES” y a continuación pulse PLAY/STOP・ENTER.
   El número de preajuste cambiará a “P - -”.