# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Inicio automático de la grabación en respuesta a la percepción de sonido – función VOR

Puede ajustar la función VOR (Voice Operated Recording) en “ON” para que la grabadora IC comience a grabar cuando detecte un sonido y se detenga cuando no se escuche ningún sonido, eliminando la grabación durante periodos de silencio.

1. En el modo de grabación, seleccione DISP/MENU - “VOR” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

2. Pulse – o + para seleccionar “ON” y a continuación pulse PLAY/STOP・ENTER.
   “VOR” está ajustado en “OFF” en el momento de compra de la grabadora IC.
3. Pulse (parada) para salir del modo de menú.
4. Pulse REC/PAUSE.

   “VOR“ y “” aparece en el visor.

   La grabación se detiene temporalmente cuando no se detecta sonido y “PAUSE” parpadea. Cuando la grabadora IC vuelve a detectar sonido, se inicia de nuevo la grabación.

#### Nota

- La función VOR se ve afectada por los sonidos del entorno. Ajuste “Mic Sensitivity” en el menú según las condiciones de grabación. Si la grabación no resulta satisfactoria después de cambiar el ajuste “Mic Sensitivity” o si va a realizar una grabación importante, ajuste “VOR” en “OFF” en el menú.
- Durante la grabación de FM, la función VOR no se encuentra disponible (solo ICD-PX333F).

#### Sugerencia

- Para cancelar la función VOR, ajuste “VOR” en “OFF” en el paso 2.

### Tema relacionado

- Grabación de emisiones de radio FM (solo para el modelo ICD-PX333F)
- Utilización del menú
- Ajuste de la sensibilidad del micrófono (Mic Sensitivity)