# Solución de problemas

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Lista de mensajes

Siga las instrucciones que se indican a continuación si aparece un mensaje en el visor.

#### HOLD

Se ha desactivado el funcionamiento de todos los botones porque que la grabadora IC se encuentra en el estado HOLD para evitar el funcionamiento no intencionado. Deslice el interruptor HOLD•POWER ON/OFF hacia el centro para anular el estado HOLD de la grabadora IC.

(Consulte “Anulación de la función HOLD”.)

#### Low Battery

Se han agotado las pilas. Sustituya las pilas alcalinas LR03 (tamaño AAA) usadas por otras nuevas. O bien, sustituya las pilas recargables antiguas por otras nuevas.

(Consulte “Inserción de las pilas”.)

#### Memory Card Error

Se ha producido un error mientras que la tarjeta de memoria se insertaba en la ranura de la tarjeta de memoria. Extráigala e intente introducirla de nuevo. Si este mensaje persiste, utilice una tarjeta de memoria nueva.

#### Memory Card Not Supported

- Se ha insertado una tarjeta de memoria que no es compatible con la grabadora IC.

  (Consulte “Acerca de la tarjeta de memoria compatible”. )

- Se ha insertado una M2™ que la grabadora IC no autoriza.

  (Consulte “Acerca de la tarjeta de memoria compatible”.)

#### Read Only Memory Card

Se ha insertado una tarjeta de memoria solo de lectura. No se puede utilizar una tarjeta de memoria sólo de lectura con la grabadora IC.

#### Memory Card Locked

La tarjeta de memoria está protegida contra escritura. No se puede utilizar una tarjeta de memoria protegida contra escritura con la grabadora IC.

#### Memory Card Access Denied

Puesto que se ha insertado una tarjeta de memoria que incorpora una función de control de acceso, no podrá utilizarse.

#### Memory Full

La memoria restante de la grabadora IC es insuficiente. Borre algunos archivos antes de grabar.

(Consulte “Borrado de un archivo”.)

#### File Full

No se podrá grabar un nuevo archivo si se ha alcanzado el número máximo de archivos de la carpeta seleccionada o si se ha sobrepasado el número total máximo de archivos grabados en la grabadora IC. Borre algunos archivos antes de grabar.

(Consulte “Borrado de un archivo”.)

#### File Damaged

No es posible reproducir ni editar archivos debido a que los datos del archivo seleccionado están dañados.

#### Format Error

La grabadora IC no se puede encender mediante el ordenador debido a que no hay disponible una copia del archivo de control necesario para dicha operación. Formatee la grabadora IC mediante la función de formateo del menú. No utilice el ordenador para formatear la grabadora IC.

(Consulte “Formateo de la memoria (Format)”.)

#### Process Error

- La grabadora IC no ha podido acceder a la memoria. Extraiga las pilas y vuelva a insertarlas.
- Guarde una copia de seguridad de los datos y formatee la grabadora IC mediante el menú.

  (Consulte “Formateo de la memoria (Format)”.)

- El nombre del archivo ha alcanzado el número máximo de caracteres; es posible que no pueda dividir o mover el archivo.

#### Stop and Reinsert Memory Card

Se ha insertado una tarjeta de memoria durante la grabación o reproducción.

Extraiga la tarjeta de memoria y vuelva a insertarla mientras que la grabadora IC se encuentre en el modo de parada.

#### Set Date&Time

Ajuste el reloj, ya que, de lo contrario, no podrá ajustar la alarma.

(Consulte “Ajuste del reloj a través del menú”. )

#### Track Marks are Full

Puede ajustar hasta 98 marcas de pista en un archivo. Cancele las marcas de pista no deseadas.

(Consulte “Borrado de una marca de pista”.)

#### No File

La carpeta seleccionada no contiene ningún archivo. Esto impide realizar tareas como mover archivos o ajustar la alarma, etc.

#### No Track Marks

No hay marcas de pista cuando intenta borrar una o varias marcas de pista o dividir un archivo a través de todas las posiciones de marca de pista.

#### Low Battery Level

No puede formatear la memoria ni borrar todos los archivos de una carpeta porque la carga de la pila no es suficiente. Sustituya las pilas alcalinas LR03 (tamaño AAA) usadas por otras nuevas. O bien, sustituya las pilas recargables antiguas por otras nuevas.

(Consulte “Inserción de las pilas”.)

#### Already Set

- Ya se ha ajustado la reproducción de la alarma en el archivo seleccionado. Seleccione otro archivo.
- Ha ajustado la alarma para que reproduzca un archivo en una fecha y una hora ya establecidas para otro archivo. Cambie el ajuste de la alarma.

(Consulte “Reproducción de un archivo a una hora determinada con una alarma”.)

#### Past Date/Time

Ha ajustado la alarma en una hora ya pasada. Compruebe el ajuste y defina la fecha y la hora adecuadas.

(Consulte “Reproducción de un archivo a una hora determinada con una alarma”.)

#### File Protected

El archivo seleccionado está protegido o es un archivo “Read only”. No puede borrarlo. Cancele la protección en la grabadora IC o cancele la opción “Read only” desde el ordenador para poder editar el archivo mediante la grabadora IC.

(Consulte “Protección de un archivo”.)

#### Settings are Full

Si ya se han almacenado 30 emisoras FM en la memoria de la grabadora IC, no es posible preajustar una nueva emisora FM (solo para los modelos ICD-PX333F).

(Consulte “Preajuste automático de las emisoras de radio FM (solo para el modelo ICD-PX333F)” y “Preajuste manual de las emisoras de radio FM (solo para el modelo ICD-PX333F)”.)

#### Set Add/Overwrite

La opción “Add/Overwrite” está ajustada en “OFF” en el menú. No es posible añadir o sobrescribir una grabación.

(Consulte “Añadir una grabación a un archivo grabado previamente (Add)” y “Cómo sobrescribir una grabación durante la reproducción (Overwrite)”.)

#### Unknown Data

- Estos datos no están en un formato de archivo compatible con la grabadora IC. La grabadora IC sólo admite archivos MP3 (.mp3).

  (Consulte “Diseño y especificaciones”.)

- No pueden reproducir archivos protegidos por los derechos de autor.

#### Invalid Operation

- No se puede dividir o establecer una marca de pista en archivos en una carpeta o .
- Si una tarjeta de memoria tiene un bloque defectuoso no será posible escribir en la tarjeta. Tenga preparada una tarjeta de memoria nueva para sustituir a la actual.
- No se puede utilizar la función “Divide All Track Marks” debido a que hay una marca de pista a 0,5 segundo, o menos, de la posición de división.
- No se puede utilizar la función “Divide All Track Marks” debido a que hay una marca de pista a 0,5 segundo, o menos, del principio o del final de un archivo.
- La longitud del archivo es menor a 1 segundo no es posible dividir un archivo tan pequeño.
- No se puede utilizar la función “Divide Current Position” en una posición a 0,5 segundo, o menos, del principio o del final de un archivo.
- El nombre del archivo ha alcanzado el número máximo de caracteres; es posible que no pueda dividir o mover el archivo.

#### Cannot Divide - Max 199 Files

Si la carpeta seleccionada ya contiene 199 archivos o si el número total de archivos guardados en la grabadora IC sobrepasa la cantidad máxima, no podrá dividir un archivo. Borre algunos archivos antes de dividir un archivo.

(Consulte “Borrado de un archivo”.)

#### Same File Name Exists

Al dividir, copiar o mover un archivo, ya existe un archivo con el mismo nombre en la carpeta de destino.

#### No Memory Card

No hay una tarjeta de memoria insertada en la ranura de la tarjeta de memoria al intentar ajustar los menús “Select Memory” o “File Copy”.

#### New File

El archivo que se está grabando ha alcanzado el límite de tamaño máximo (500 MB) El archivo se dividirá automáticamente y la grabación continuará como un archivo nuevo.

#### Erased-too near Track Marks

Si hay una marca de pista ajustada a 0,5 segundo, o menos, de la posición de división, la marca de pista se borra automáticamente.

#### No operation with Memory Card

No es posible ajustar una alarma en un archivo almacenado en una tarjeta de memoria. Cambie el soporte de memoria de la grabadora IC a “Built-In Memory”.

(Consulte “Selección de la memoria”.)

#### AVLS

- El volumen de reproducción del sonido sobrepasa el nivel especificado de AVLS. Ajústelo a un nivel moderado.

  (Consulte "Acerca de la función AVLS (solo para los modelos de Europa)" y "Activación y desactivación de la función AVLS (solo para los modelos europeos)".)

- Reproduce los archivos con los auriculares a un volumen que sobrepasa el nivel especificado de AVLS durante un período específico de tiempo. “La opción “AVLS” está ajustada automáticamente en “ON” en el menú.

  (Consulte "Acerca de la función AVLS (solo para los modelos de Europa)" y "Activación y desactivación de la función AVLS (solo para los modelos europeos)".)

#### Change Folder

Si no hay ningún archivo en una carpeta o , en el visor no aparecerá ninguna carpeta. Se mostrará una carpeta que contenga un archivo.

#### System Error

Se ha producido un error del sistema distinto de los indicados anteriormente. Extraiga las pilas y vuelva a insertarlas.