# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Diseño y especificaciones

#### Capacidad (capacidad disponible para el usuario)

4 GB (aprox. 3,60 GB = 3 865 470 566 byte)

Una pequeña parte de la memoria interna se utiliza para la gestión de archivos, por lo que no está disponible para el almacenamiento.

#### Número máximo de carpetas (para una unidad de disco)

400 carpetas

#### Número máximo de archivos (para una carpeta)

199 archivos

#### Número máximo de archivos (para una unidad de disco)

4 074 archivos (cuando una unidad de disco contiene 21 carpetas)

#### Gama de frecuencias

SHQ: 75 Hz - 20 000 Hz

HQ: 75 Hz - 17 000 Hz

SP: 75 Hz - 14 000 Hz

LP: 75 Hz - 3 500 Hz

#### Formatos de archivo compatibles

MP3 (*1)

Velocidades de bits: 32 kbps - 320 kbps (admite velocidad de bits variable (VBR))

Frecuencias de muestreo: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

Extensión del archivo: .mp3

#### Frecuencias de muestreo y velocidades de bits para archivos MP3 grabados en cada modo de grabación

SHQ: 44,1 kHz, 192 kbps

HQ: 44,1 kHz, 128 kbps

SP: 44,1 kHz, 48 kbps

LP: 11,025 kHz, 8 kbps

#### Rango de frecuencias para la recepción de radio FM (*2)

87,50 MHz - 108,00 MHz

IF 128 kHz

#### Antena FM (*2)

Antena en el cable de los auriculares estéreo

#### Altavoz

Aprox. 28 mm (1 1/8 pulgada) de diámetro

#### Entrada/salida

Toma de micrófono (minitoma, estéreo)

entrada para alimentación por enchufe, nivel de entrada mínimo 0,6 mV

Toma de auriculares (minitoma, estéreo)

salida de 8 ohmio a 300 ohmio de impedancia para auriculares

Conector USB (toma mini-B USB)

Compatible con USB de alta velocidad

Memory Stick Micro™ (ranura de tarjeta de memoria M2™)/microSD

#### Control de velocidad de reproducción (DPC)

2,00 veces - 0,50 veces

#### Salida de alimentación

300 mW

#### Requisitos de alimentación

Dos pilas alcalinas LR03 (tamaño AAA) (suministradas): cc de 3,0 V

Dos pilas recargables NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN (no suministradas): cc de 2,4 V

#### Temperatura de funcionamiento

5 °C - 35 °C (41 °F a 95 °F)

#### Dimensiones (an/al/prf) (sin incluir las partes ni controles salientes) (JEITA) (*3)

Aprox. 37,5 mm × 114,0 mm × 20,9 mm (1 1/2 pulgada × 4 1/2 pulgada × 27/32 pulgada)

#### Peso (JEITA) (*3)

Aproximadamente 74 g (2 5/8 onza) incluidas dos pilas alcalinas LR03

#### Accesorios suministrados

Consulte la “Guía de inicio rápido” suministrada con la grabadora IC.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

*1 También se admite la reproducción de archivos MP3 grabados con la grabadora IC. No se admiten todos los codificadores.

*2 Solo para el modelo ICD-PX333F

*3 Valor medido con el estándar JEITA (Japan Electronics and InformationTechnology Industries Association)

### Tiempo máximo de grabación (*1)(*2)

El tiempo máximo de grabación de todas las carpetas es el siguiente.

#### 192kbps(MONO)(SHQ)(///)

Memoria interna

44 h 40 min

Tarjeta de memoria

2 GB: 22 h 20 min

4 GB: 44 h 40 min

8 GB: 89 h 25 min

16 GB: 178 h

32 GB: 357 h

#### 128kbps(MONO)(HQ)()

Memoria interna

67 h 5 min

Tarjeta de memoria

2 GB: 33 h 30 min

4 GB: 67 h 5 min

8 GB: 134 h

16 GB: 268 h

32 GB: 536 h

#### 48kbps(MONO)(SP)

Memoria interna

178 h

Tarjeta de memoria

2 GB: 89 h 25 min

4 GB: 178 h

8 GB: 357 h

16 GB: 715 h

32 GB: 1 431 h

#### 8kbps(MONO)(LP)

Memoria interna

1 073 h

Tarjeta de memoria

2 GB: 536 h

4 GB: 1 073 h

8 GB: 2 147 h

16 GB: 4 294 h

32 GB: 8 589 h

(h: hora/min: minuto)

*1 Si va a grabar de forma continua durante un período de tiempo prolongado, es posible que deba sustituir las pilas por unas nuevas en mitad de la grabación. Para obtener más información sobre la duración de la pila, consulte “Duración de la pila”.

*2 El tiempo de grabación máximo indicado en la tabla anterior se ofrece solo como referencia y puede variar en función de las especificaciones de la tarjeta.