# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ajuste de la velocidad de reproducción – función DPC (Digital Pitch Control)

Puede ajustar la velocidad de reproducción en un rango entre 0,5 veces y 2,00 veces. El archivo se reproduce con un tono natural gracias a la función de procesamiento digital.

1. En el modo de reproducción, seleccione DISP/MENU - “DPC(Speed Control)” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

2. Pulse – o + para seleccionar “ON” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.
3. Durante la reproducción, pulse – o + para ajustar la velocidad de reproducción.

   La velocidad disminuye 0,05 veces (de ×0.50 a ×1.00).

   La velocidad aumenta 0,10 veces (de ×1.00 a ×2.00).

   Si mantiene pulsado cada botón, puede cambiar la velocidad continuamente.

   La velocidad de reproducción de la grabadora IC está ajustada de fábrica en “×0.70”.

#### Nota

- La función de corte de ruido no funciona si se ajusta “DPC(Speed Control)” en “ON”.

#### Sugerencia

- Para reanudar la velocidad de reproducción normal, seleccione “OFF” en el paso 2.