# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Grabación desde un equipo externo

Si desea crear archivos MP3 sin utilizar el ordenador, puede grabar el sonido proveniente de otro equipo conectado a la grabadora IC.

#### Sugerencia

- Cuando seleccione “Audio IN” en el menú “Scene Select”, los ajustes adecuados para la grabación desde otro equipo ya se encuentran seleccionados.
- Antes de iniciar la grabación, se recomienda hacer primero una grabación de prueba o controlar la grabación.
- Si el nivel de entrada no es lo suficientemente fuerte, conecte la toma de auriculares (minitoma, estéreo) del otro equipo a la toma de la grabadora IC y ajuste el nivel de volumen del equipo conectado a la grabadora IC a la vez que observa la guía del nivel de grabación.

1. Conecte un equipo externo () a la toma de la grabadora IC mientras esta se encuentra en el modo de parada.

   Conecte el conector de salida de audio (miniclavija estéreo) del otro equipo a la toma de la grabadora IC mediante un cable de conexión de audio (no suministrado).

   “Select Input” aparece en el visor.

   Si no aparece “Select Input”, ajústelo en el menú.

2. Pulse – o + para seleccionar “Audio IN” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.
3. Pulse (parada) para salir del modo de menú.
4. Pulse REC/PAUSE para iniciar la grabación.
   Los micrófonos incorporados se desactivan automáticamente y se graba el sonido del equipo conectado.
5. Inicie la reproducción en el equipo conectado a la grabadora IC.

#### Nota

- Si la salida de audio de un dispositivo externo conectado a la grabadora IC es monoaural y el modo de grabación está ajustado en “192kbps(MONO)” (SHQ) o “128kbps(MONO)” (HQ), el sonido se graba únicamente en un canal. En este caso, ajuste el modo de grabación en “48kbps(MONO)” (SP) o “8kbps(MONO)” (LP) en el menú.

#### Sugerencia

- Para detener la grabación, pulse (parada).

### Tema relacionado

- Grabación del sonido de reproducción de la grabadora IC en un equipo externo
- Selección del modo de entrada (Select Input)
- Selección de una escena de grabación para cada situación
- Selección del modo de grabación (REC Mode)