# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Sintonización manual de una emisora de radio FM (búsqueda manual) (solo para el modelo ICD-PX333F)

El cable de los auriculares es una antena de FM, de modo que debe conectar los auriculares a la toma (auriculares) para escuchar la radio FM.

#### Nota

- Durante la recepción de FM, la función DPC y la función de corte de ruido no se encuentran disponibles.

1. En el modo de parada, seleccione DISP/MENU - “FM Radio” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.

   La grabadora IC entra en el modo de radio FM.

2. Pulse DISP/MENU brevemente para mover los cursores (, ) a ambos lados de la visualización de frecuencias en la línea superior del visor.

   La grabadora IC está lista para sintonizar una emisora mediante la búsqueda de frecuencias.

3. Pulse – o + varias veces para sintonizar una emisora.
4. Pulse (parada) para apagar la radio FM.

### Tema relacionado

- Cambio de la salida de radio FM entre el altavoz y los auriculares (solo para el modelo ICD-PX333F)
- Sintonización automática de una emisora de radio FM (búsqueda automática) (solo para el modelo ICD-PX333F)