# Utilización

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Activación y desactivación de la función AVLS (solo para los modelos europeos)

Cuando la función AVLS está ajustada en “ON”, el indicador “AVLS” se ilumina y no es posible ajustar el volumen a un nivel que sobrepase el nivel especificado de AVLS. Esta función está ajustada en “ON” de fábrica, pero se puede desactivar.

1. En el modo de reproducción, seleccione DISP/MENU - “AVLS” y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.
2. Pulse – o + para seleccionar “OFF” (cuando la función AVLS se desactiva) o bien “ON” (cuando la función AVLS se activa) y, a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.
   Cuando se selecciona “OFF” aparece el mensaje “AVLS OFF?” y se emite un pitido. Cuando seleccione “ON”, vaya al paso 4.

3. Pulse – o + para seleccionar “YES” y a continuación, pulse PLAY/STOP・ENTER.
   Para cancelar el ajuste que acaba de seleccionar, elija “NO” en este paso.
4. Pulse (parada) para salir del modo de menú.

#### Nota

- Si reproduce los archivos a un volumen que sobrepase el nivel especificado de AVLS durante un período específico de tiempo, aparecerá “AVLS” y el menú “AVLS” se ajustará automáticamente en “ON”.
- Si desactiva la función AVLS, tenga la precaución de no escuchar el sonido a un volumen excesivo.
- Cuando escuche el sonido a través de los auriculares durante el periodo especifico de tiempo, la función AVLS se activará automáticamente aunque haya ajustado “AVLS” en “OFF” en el menú.

### Tema relacionado

- Acerca de la función AVLS (solo para los modelos de Europa)