# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## PAL/NTSC Selector

Αναπαράγει ταινίες που έχουν εγγραφεί με το προϊόν σε τηλεόραση συστήματος PAL/NTSC.

1. MENU → (Setup) → [PAL/NTSC Selector] → [Enter]

#### Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία παρέχεται αποκλειστικά σε συσκευές συμβατές με το 1080 50i. Δεν παρέχεται σε συσκευές συμβατές με 1080 60i. Οι συσκευές που είναι συμβατές με το 1080 50i έχουν την ένδειξη «50i» στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Εάν εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης που έχει προηγουμένως διαμορφωθεί με το σύστημα PAL, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας λέει ότι πρέπει να επαναλάβετε τη διαμόρφωση της κάρτας. Όταν κάνετε εγγραφή χρησιμοποιώντας το σύστημα NTSC, επαναλάβετε τη διαμόρφωση της κάρτας μνήμης ή χρησιμοποιήστε άλλη κάρτα μνήμης.
- Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία NTSC, εμφανίζεται πάντα το μήνυμα «Running on NTSC.» στην οθόνη εκκίνησης κάθε φορά που ενεργοποιείτε το προϊόν.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας