# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Εγγράψιμος χρόνος ταινιών

Στον ακόλουθο πίνακα, εμφανίζονται οι κατά προσέγγιση μέγισοι χρόνοι εγγραφής που μπορούν να εγγραφούν στην κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί με αυτό το προϊόν. Αυτοί οι αριθμοί είναι οι συνολικοί χρόνοι όλων των αρχείων ταινιών στην κάρτα μνήμης. Ο εγγράψιμος χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και την κάρτα μνήμης.
(h (ώρα), m (λεπτό))

60i 24M(FX)
50i 24M(FX)

2 GB: 10 λ

4 GB: 20 λ

8 GB: 40 λ

16 GB: 1 ω 30 λ

32 GB: 3 ω

64 GB: 6 ω

60i 17M(FH)
50i 17M(FH)

2 GB: 10 λ

4 GB: 30 λ

8 GB: 1 ω

16 GB: 2 ω

32 GB: 4 ω 5 λ

64 GB: 8 ω 15 λ

60p 28M(PS)
50p 28M(PS)

2 GB: 9 λ

4 GB: 15 λ

8 GB: 35 λ

16 GB: 1 ω 15 λ

32 GB: 2 ω 30 λ

64 GB: 5 ω 5 λ

24p 24M(FX)
25p 24M(FX)

2 GB: 10 λ

4 GB: 20 λ

8 GB: 40 λ

16 GB: 1 ω 30 λ

32 GB: 3 ω

64 GB: 6 ω

24p 17M(FH)
25p 17M(FH)

2 GB: 10 λ

4 GB: 30 λ

8 GB: 1 ω

16 GB: 2 ω

32 GB: 4 ω

64 GB: 8 ω

1440×1080 12M

2 GB: 20 λ

4 GB: 40 λ

8 GB: 1 ω 20 λ

16 GB: 2 ω 45 λ

32 GB: 5 ω 30 λ

64 GB: 11 ω

VGA 3M

2 GB: 1 ω 10 λ

4 GB: 2 ω 25 λ

8 GB: 4 ω 55 λ

16 GB: 10 ω

32 GB: 20 ω

64 GB: 40 ω

Η συνεχής λήψη είναι δυνατή για περίπου 29 λεπτά για κάθε λήψη (περιορίζεται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος). Για ταινίες μεγέθους [MP4 12M], είναι εφικτή συνεχής λήψη για περίπου 20 λεπτά (με περιορισμό μεγέθους αρχείου 2 GB).

#### Σημείωση

- Ο εγγράψιμος χρόνος ταινιών ποικίλλει, επειδή το προϊόν διαθέτει τη λειτουργία VBR (Variable Bit Rate - Μεταβλητός ρυθμός μετάδοσης), η οποία προσαρμόζει αυτόματα την ποιότητα της εικόνας ανάλογα με τη σκηνή λήψης.
  Όταν γίνεται εγγραφή ενός θέματος που κινείται γρήγορα, η εικόνα είναι πιο καθαρή, αλλά ο εγγράψιμος χρόνος είναι μικρότερος, επειδή απαιτείται μεγαλύτερος χώρος αποθήκευσης για την εγγραφή.
  Επίσης, ο εγγράψιμος χρόνος ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, το θέμα ή τις ρυθμίσεις ποιότητας/μεγέθους εικόνας.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας