# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Metering Mode

Επιλέγει τη λειτουργία μέτρησης που ρυθμίζει ποιο κομμάτι της οθόνης θα μετρηθεί για να προσδιοριστεί η έκθεση.

1. MENU → (Camera Settings) → [Metering Mode] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Multi (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
Μετράει το φως σε κάθε περιοχή αφού χωρίσει τη συνολική περιοχή σε πολλές επιμέρους περιοχές και καθορίζει την κατάλληλη έκθεση σε ολόκληρη την οθόνη (μέτρηση πολλών επιπέδων).

Center:
Μετράει τη μέση φωτεινότητα σε ολόκληρη την οθόνη, δίνοντας έμφαση στην κεντρική περιοχή της (μέτρηση με έμφαση στο κέντρο).

Spot:
Μετράει μόνο την κεντρική περιοχή (μέτρηση σημείου). Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν το θέμα έχει οπίσθιο φωτισμό ή όταν υπάρχει έντονη αντίθεση μεταξύ του θέματος και του φόντου.

#### Σημείωση

- Το [Multi] επιλέγεται όταν χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες λειτουργίες:
  - Εγγραφή ταινιών
  - [Intelligent Auto]
  - [Superior Auto]
  - [Scene Selection]
  - Λειτουργίες ζουμ πέραν του οπτικού ζουμ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας