# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης

Με βάση την τιμή έκθεσης που έχει οριστεί από την αυτόματη έκθεση, μπορείτε να κάνετε ολόκληρη την εικόνα πιο φωτεινή ή σκοτεινή εάν ρυθμίσετε το [Exposure Comp.] στην πλευρά του συν ή του μείον, αντίστοιχα (αντιστάθμιση έκθεσης). Κανονικά, η έκθεση ορίζεται αυτόματα (αυτόματη έκθεση).

1. Στρέψτε τον επιλογέα αντιστάθμισης έκθεσης.

#### Σημείωση

- Για ταινίες, μπορείτε να ρυθμίσετε την έκθεση σε ένα εύρος από –2,0 EV έως +2,0 EV.
- Αν φωτογραφίζετε ένα θέμα υπό συνθήκες εξαιρετικής φωτεινότητας ή σκοταδιού ή όταν χρησιμοποιείτε το φλας, ενδεχομένως να μην μπορείτε να έχετε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
- Όταν χρησιμοποιείτε το [Manual Exposure], μπορείτε να αντισταθμίσετε την έκθεση μόνο όταν το [ISO] είναι ρυθμισμένο σε [ISO AUTO].

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Exposure Comp.
- Βήμα έκθεσης
- Dial Ev Comp
- Exp.comp.set
- Επαναφορά EV Comp.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας