# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Μέτρηση της ακριβούς απόστασης από το θέμα

Η ένδειξη εμφανίζει τη θέση του αισθητήρα εικόνας*. Όταν μετράτε την ακριβή απόσταση μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και του θέματος, ανατρέχετε στη θέση της οριζόντιας γραμμής.
Η απόσταση από την επιφάνεια επαφής του φακού έως τον αισθητήρα εικόνας είναι περίπου 18 mm (23/32 ίντσες).

*Ο αισθητήρας εικόνας είναι το εξάρτημα που μετατρέπει την πηγή φωτός σε ψηφιακό σήμα.

#### Σημείωση

- Αν το θέμα βρίσκεται πιο κοντά από την ελάχιστη απόσταση λήψης του φακού που έχει τοποθετηθεί στη φωτογραφική μηχανή, δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της εστίασης. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του θέματος και της φωτογραφικής μηχανής είναι επαρκής.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας