# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Επιλογή τρόπου λειτουργίας μονάδας (Συνεχής λήψη/Χρονοδιακόπτης αυτοφωτογράφισης)

- Τρόπος λειτουργίας μονάδας

  Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας μονάδας, όπως για παράδειγμα τη συνεχή λήψη ή τη λήψη με χρήση χρονοδιακόπτη αυτοφωτογράφισης.

- Συνεχής λήψη

  Η μηχανή βγάζει φωτογραφίες συνεχώς ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου.

- Spd Priority Cont.

  Η μηχανή συνεχίζει να βγάζει φωτογραφίες, όσο το κουμπί κλείστρου είναι πατημένο. Μπορείτε να τραβάτε συνεχώς φωτογραφίες με ρυθμό μεγαλύτερο από εκείνον της λειτουργίας [Cont. Shooting].

- Χρονοδιακόπτης αυτοφωτογράφισης

  Η φωτογραφική μηχανή βγάζει μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας το χρονοδιακόπτη αυτοφωτογράφισης με καθυστέρηση 10 ή 2 δευτερολέπτων.

- Χρονοδιακόπτης αυτοφωτογράφισης(Συνεχ.)

  Βγάζει συνεχόμενα τον αριθμό των φωτογραφιών που έχετε ορίσει μετά από 10 δευτερόλεπτα.

- Cont. Bracket

  Βγάζει πολλές φωτογραφίες ενώ μετατοπίζει αυτόματα την έκθεση από τον βασικό φωτισμό προς το σκοτεινότερο και μετά προς το φωτεινότερο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλείστρου έως ότου ολοκληρωθεί η εγγραφή bracket.

- Single Bracket

  Βγάζει πολλές φωτογραφίες ενώ μετατοπίζει αυτόματα την έκθεση από τον βασικό φωτισμό προς το σκοτεινότερο και μετά προς το φωτεινότερο. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για κάθε εικόνα.

- WB bracket

  Η μηχανή βγάζει τρεις φωτογραφίες, κάθε μία με διαφορετικό βαθμό φωτεινότητας, σύμφωνα με τις επιλεγμένες ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού, θερμοκρασίας χρώματος και φίλτρου χρώματος.

- DRO Bracket

  Μπορείτε να εγγράψετε συνολικά τρεις εικόνες, καθεμία σε διαφορετική τιμή της Λειτουργίας βελτιστοποίησης D-Range.

- Σειρά Bracket

  Μπορείτε να ορίσετε τη σειρά λήψης για το bracket έκθεσης και ισορροπίας λευκού.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας