# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Program Auto

Σας επιτρέπει τη λήψη με την έκθεση να ρυθμίζεται αυτόματα (τόσο η ταχύτητα κλείστρου όσο και η τιμή διαφράγματος).

Μπορείτε να ορίσετε λειτουργίες λήψης όπως τα [ISO], [Creative Style] και το [D-Range Opt.].

1. Θέστε τον επιλογέα λειτουργίας στο P (Program Auto).
2. Θέστε τις λειτουργίες λήψης στις ρυθμίσεις που επιθυμείτε.
3. Ρυθμίστε την εστίαση και τραβήξτε το θέμα.

#### Μετατόπιση προγράμματος

Μπορείτε να αλλάξετε τον συνδυασμό ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος (τιμή F) περιστρέφοντας τον μπροστινό/πίσω επιλογέα, χωρίς να αλλάξετε την κατάλληλη έκθεση που έχει τεθεί από αυτό το προϊόν. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν δεν χρησιμοποιείτε το φλας.

- Το «P» στην οθόνη αλλάζει σε «P*» όταν στρέφετε τον μπροστινό/πίσω επιλογέα.
- Για να ακυρώσετε τη μετατόπιση προγράμματος, στέψτε τον μπροστινό/πίσω επιλογέα για να επιστρέψετε την ένδειξη στο «P».

#### Σημείωση

- Ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος, η μετατόπιση προγράμματος μπορεί να μη χρησιμοποιείται.
- Θέστε τη λειτουργία λήψης σε άλλη εκτός της «P» ή απενεργοποιήστε για να ακυρώσετε τη ρύθμιση που έγινε.
- Όταν η φωτεινότητα αλλάζει, το διάφραγμα (τιμή F) και η ταχύτητα κλείστρου επίσης αλλάζουν ενώ διατηρείται ο βαθμός μετατόπισης.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας