# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## AEL με κλείστρο (στατική εικόνα)

Ρυθμίζει εάν θα καθορίζεται η έκθεση όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση.

1. MENU → (Custom Settings) → [AEL w/ shutter] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Auto (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
  Σταθεροποιεί την έκθεση αφού ρυθμίσετε χειροκίνητα την εστίαση, όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση, όταν το [Focus Mode] είναι ρυθμισμένο σε [Single-shot AF].

On:
  Σταθεροποιεί την έκθεση όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση.

Off:
  Δεν σταθεροποιεί την έκθεση όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν θέλετε να ρυθμίσετε την εστίαση και την έκθεση ξεχωριστά.
  Η φωτογραφική μηχανή προσαρμόζει την έκθεση όταν βγάζετε φωτογραφίες σε λειτουργία [Cont. Shooting] ή [Spd Priority Cont.].

#### Σημείωση

- Όταν το [Focus Mode] είναι ρυθμισμένο σε [Continuous AF] και το [AEL w/ shutter] είναι ρυθμισμένο στο [Off] ή το [Auto], το διάφραγμα σταθεροποιείται τη στιγμή που πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση. Αν η φωτεινότητα αλλάζει δραστικά κατά τη συνεχή λήψη φωτογραφιών, απομακρύνετε το δάκτυλό σας από το κουμπί κλείστρου μία φορά και μετά πατήστε ξανά το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση.
- Η λειτουργία με χρήση του κουμπιού AEL έχει προτεραιότητα έναντι των ρυθμίσεων [AEL w/ shutter].

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας