# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Flash Mode

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία φλας.

1. MENU → (Camera Settings) → [Flash Mode] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Flash Off:
  Το φλας δεν λειτουργεί.

Autoflash:
  Ενεργοποιείται σε σκοτεινά περιβάλλοντα ή κατά τη λήψη κόντρα σε έντονο φως.

Fill-flash (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
  Ενεργοποιείται κάθε φορά που πατάτε το κλείστρο.

Slow Sync.:
  Ενεργοποιείται κάθε φορά που πατάτε το κλείστρο. Η λήψη αργού συγχρονισμού σάς επιτρέπει να βγάλετε μια ευκρινή εικόνα του θέματος και του φόντου, επιβραδύνοντας την ταχύτητα κλείστρου.

Rear Sync.:
  Ενεργοποιείται πριν την ολοκλήρωση της έκθεσης κάθε φορά που πατάτε το κλείστρο. Η λήψη οπίσθιου συγχρονισμού σάς επιτρέπει να βγάλετε μια φυσική εικόνα του ίχνους ενός κινούμενου θέματος, όπως είναι ένα αυτοκίνητο εν κινήσει ή ένας άνθρωπος που περπατάει.

Wireless:
  Όταν χρησιμοποιείτε ασύρματο φλας, το εφέ σκίασης προσδίδει μια πιο τρισδιάστατη εμφάνιση στο θέμα από ό,τι αν χρησιμοποιούσατε μη ασύρματο φλας. Αυτή η λειτουργία είναι αποτελεσματική όταν συνδέετε ένα εξωτερικό φλας συμβατό που λειτουργεί με τηλεχειριστήριο (πωλείται χωριστά) στο προϊόν, και τραβάτε με ασύρματο φλας (πωλείται χωριστά), το οποίο δεν είναι προσαρτημένο στο προϊόν.

#### Σημείωση

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση εξαρτάται από τη λειτουργία λήψης.
- Η διαθέσιμη λειτουργία φλας εξαρτάται από τη λειτουργία λήψης.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Χρήση φλας (πωλείται χωριστά)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας