# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Ρύθμιση της έκθεσης

- Exposure Comp.

  Μπορείτε να ρυθμίσετε την έκθεση από το MENU όταν ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης είναι ρυθμισμένος στο «0». Με βάση την τιμή έκθεσης που έχει οριστεί από την αυτόματη έκθεση, μπορείτε να κάνετε ολόκληρη την εικόνα πιο φωτεινή ή σκοτεινή εάν ρυθμίσετε το [Exposure Comp.] στην πλευρά του συν ή του μείον, αντίστοιχα (αντιστάθμιση έκθεσης).

- Επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης

  Με βάση την τιμή έκθεσης που έχει οριστεί από την αυτόματη έκθεση, μπορείτε να κάνετε ολόκληρη την εικόνα πιο φωτεινή ή σκοτεινή εάν ρυθμίσετε το [Exposure Comp.] στην πλευρά του συν ή του μείον, αντίστοιχα (αντιστάθμιση έκθεσης).

- Metering Mode

  Επιλέγει τη λειτουργία μέτρησης που ρυθμίζει ποιο κομμάτι της οθόνης θα μετρηθεί για να προσδιοριστεί η έκθεση.

- Κλείδωμα AE

  Όταν η αντίθεση ανάμεσα στο θέμα και το φόντο είναι υψηλή, όπως όταν τραβάτε ένα θέμα με οπίσθιο φωτισμό ή ένα θέμα κοντά σε παράθυρο, μετρήστε το φως σε σημείο όπου το θέμα εμφανίζεται να έχει την ενδεδειγμένη φωτεινότητα και κλειδώστε την έκθεση πριν τη λήψη.

- AEL με κλείστρο (στατική εικόνα)

  Ρυθμίζει εάν θα καθορίζεται η έκθεση όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση.

- Exp.comp.set

  Ρυθμίζει εάν θα εφαρμοστεί η τιμή της αντιστάθμισης έκθεσης για τον έλεγχο του φωτός του φλας και του φωτισμού περιβάλλοντος ή μόνο του φωτισμού περιβάλλοντος.

- Zebra

  Το μοτίβο ζέβρας θα εμφανιστεί πάνω από το κομμάτι μιας εικόνας εάν το επίπεδο φωτεινότητας υπερβαίνει το IRE που ορίσατε.

- Exposure Set. Guide

  Μπορείτε να ορίσετε εάν θα εμφανίζεται ένας οδηγός όταν αλλάζετε το διάφραγμα, την έκθεση, την ταχύτητα κλείστρου ή το ISO.

- Exposure step

  Μπορείτε να ορίσετε το εύρος των ρυθμίσεων για την ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα και τις τιμές αντιστάθμισης έκθεσης.

- Dial Ev Comp

  Μπορείτε να ρυθμίσετε την έκθεση χρησιμοποιώντας τον μπροστινό ή τον πίσω επιλογέα όταν ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης είναι ρυθμισμένος στο «0».

- Reset EV Comp.

  Ορίζει εάν να διατηρείται η τιμή έκθεσης που έχει οριστεί χρησιμοποιώντας το [Custom Settings] όταν απενεργοποιείτε την ισχύ, όταν η θέση του επιλογέα αντιστάθμισης έκθεσης είναι στο «0».

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας