# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Βήμα έκθεσης

Μπορείτε να ορίσετε το εύρος των ρυθμίσεων για την ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα και τις τιμές αντιστάθμισης έκθεσης.

1. MENU → (Camera Settings) → [Exposure step] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

0.3EV (προεπιλεγμένη ρύθμιση)/0.5EV

#### Σημείωση

- Ακόμα κι εάν ορίσετε το [Exposure step] στο [0.5EV], η τιμή έκθεσης που έχει ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τον επιλογέα αντιστάθμισης έκθεσης αλλάζει κατά βήματα των 0,3EV.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας