# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## AF/MF control

Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τη λειτουργία εστίασης από το αυτόματο στο μη αυτόματο και αντιστρόφως, ενώ τραβάτε χωρίς να αλλάζετε τη θέση στήριξης.

1. Γυρίστε το μοχλό AF/MF/AEL στη θέση AF/MF και μετά πατήστε το κουμπί AF/MF.

Κατά την αυτόματη εστίαση:
Αλλάζει προσωρινά τη λειτουργία εστίασης σε μη αυτόματη. Προσαρμόστε την εστίαση ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί AF/MF.

Κατά τη χειροκίνητη εστίαση:
Αλλάζει προσωρινά τη λειτουργία εστίασης σε αυτόματη ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί AF/MF, και κλειδώνει την εστίαση.

#### Συμβουλή

- Αν επιλέξετε [AF/MF Ctrl Toggle] στο [AF/MF Button] από το [Custom Key Settings], η λειτουργία εστίασης παραμένει ενεργοποιημένη ακόμα κι αν απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Λειτουργία του κουμπιού AF/MF

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας