# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## D-Range Opt. (DRO)

Διαιρώντας την εικόνα σε μικρές περιοχές, το προϊόν αναλύει την αντίθεση φωτός και σκιάς ανάμεσα στο θέμα και το φόντο, και δημιουργεί μια εικόνα με τη βέλτιστη φωτεινότητα και διαβάθμιση.

1. MENU → (Camera Settings) → [DRO/Auto HDR] → [D-Range Opt.].
2. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση χρησιμοποιώντας την αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

D-Range Optimizer: Auto (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
  Διορθώνει τη φωτεινότητα αυτόματα.

D-Range Optimizer: Lv1 ― D-Range Optimizer: Lv5:
  Βελτιστοποιεί τη διαβάθμιση μιας εγγεγραμμένης εικόνας για κάθε διαιρεμένη περιοχή. Επιλέξτε το επίπεδο βελτιστοποίησης από Lv1 (ισχνό) έως Lv5 (ισχυρό).

#### Σημείωση

- Το [DRO/Auto HDR] έχει τεθεί στο [Off] όταν η λειτουργία λήψης έχει τεθεί στο [Sweep Panorama] ή όταν το [Multi Frame NR] ή το [Picture Effect] χρησιμοποιούνται.
- Η ρύθμιση έχει τεθεί στο [Off] όταν το [Sunset], [Night Scene], [Night Portrait], [Hand-held Twilight] ή το [Anti Motion Blur] είναι επιλεγμένο στο [Scene Selection]. Η ρύθμιση έχει τεθεί στο [D-Range Optimizer: Auto] όταν είναι επιλεγμένοι άλλοι τρόποι στο [Scene Selection].
- Όταν τραβάτε με το [D-Range Opt.], η εικόνα μπορεί να παρουσιάζει θόρυβο. Επιλέξτε το σωστό επίπεδο ελέγχοντας την εγγεγραμμένη εικόνα, ειδικά όταν ενισχύετε το εφέ.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας