# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Cleaning Mode

Σας επιτρέπει να καθαρίζετε τον αισθητήρα εικόνας.

1. MENU →(Setup) → [Cleaning Mode] → [Enter]
2. Απενεργοποιήστε το προϊόν ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.
3. Αφαιρέστε το φακό.
4. Χρησιμοποιήστε το σεσουάρ για να καθαρίσετε την επιφάνεια του αισθητήρα εικόνας και την περιοχή γύρω από αυτόν.
5. Τοποθετήστε το φακό.

#### Σημείωση

- Το σεσουάρ δεν παρέχεται με αυτό το προϊόν. Χρησιμοποιήστε ένα σεσουάρ του εμπορίου.
- Ο καθαρισμός μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι(3 υπολειπόμενα εικονίδια μπαταρίας) ή μεγαλύτερο. Συνιστάται η χρήση προσαρμογέα τροφοδοτικού AC AC-PW20.
- Μη χρησιμοποιήσετε τύπο σεσουάρ ψεκασμού, επειδή μπορεί να πιτσιλίσει το εσωτερικό του σώματος της βιντεοκάμερας.
- Μην τοποθετείτε τη μύτη του σεσουάρ μέσα στην κοιλότητα κάτω από την περιοχή στήριξης του φακού, ώστε η μύτη του σεσουάρ να μην έρθει σε επαφή με τον αισθητήρα εικόνας.
- Κρατήστε τη φωτογραφική μηχανή με το πρόσωπο γερμένο ελαφρώς προς τα κάτω, για να πέσουν οι σκόνες.
- Μην ταρακουνάτε ή χτυπάτε τη φωτογραφική μηχανή κατά τον καθαρισμό.
- Όταν καθαρίζετε τον αισθητήρα εικόνας με σεσουάρ, φροντίστε η ένταση του αέρα να μην είναι ισχυρή. Αν φυσήξετε με πολλή δύναμη τον αισθητήρα, μπορεί να καταστρέψετε το εσωτερικό του προϊόντος.
- Αν παραμείνουν σκόνες ακόμα και μετά τον καθαρισμό του προϊόντος όπως περιγράφηκε, συμβουλευτείτε την αντιπροσωπεία.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας