# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Access Point Set.

Μπορείτε να εγγράψετε το σημείο πρόσβασής σας με το χέρι. Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, ελέγξτε το όνομα SSID του σημείου πρόσβασης, το σύστημα ασφαλείας και τον κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι προρυθμισμένος σε ορισμένες συσκευές. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του σημείου πρόσβασης ή επικοινωνήστε με το διαχειριστή του σημείου πρόσβασης.

1. MENU → (Wireless) → [Access Point Set.].
2. Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να καταχωρίσετε.

   Όταν εμφανιστεί το επιθυμητό σημείο πρόσβασης στην οθόνη: Επιλέξτε το επιθυμητό σημείο πρόσβασης.

   Όταν δεν εμφανιστεί το επιθυμητό σημείο πρόσβασης στην οθόνη: Επιλέξτε [Manual Setting] και ορίστε το σημείο πρόσβασης.

   *Για τη μέθοδο εισόδου, ανατρέξτε στο «Χρήση του πληκτρολογίου».

   - Αν επιλέξετε [Manual Setting], εισαγάγετε το όνομα SSID του σημείου πρόσβασης και μετά επιλέξτε το σύστημα ασφαλείας.
3. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε [OK].

   - Τα σημεία πρόσβασης χωρίς την ένδειξη δεν απαιτούν κωδικό πρόσβασης.
4. Επιλέξτε [OK].

#### Χρήση του πληκτρολογίου

Όταν απαιτείται χειροκίνητη καταχώριση χαρακτήρων, εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο στην οθόνη.

1. Πλαίσιο εισαγωγής Εμφανίζονται οι χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε.
2. Αλλαγή τύπων χαρακτήρων Κάθε φορά που πατάτε το στο κέντρο του τροχού ελέγχου, ο τύπος χαρακτήρα αλλάζει από αλφαβητικά γράμματα, σε αριθμούς και σύμβολα.
3. Πληκτρολόγιο Κάθε φορά που πατάτε το στο κέντρο, θα εμφανίζεται ο χαρακτήρας που πληκτρολογείτε.

   #### Για παράδειγμα: Αν θέλετε να πληκτρολογήσετε «αβδ»

   Επιλέξτε το πλήκτρο για το «αβγ» και πατήστε το μία φορά για να εμφανίσετε το «α» → επιλέξτε «»((5) Μετακίνηση του δρομέα) και πατήστε → επιλέξτε το πλήκτρο για το «αβγ» δύο φορές για να εμφανίσετε το «β» → επιλέξτε το πλήκτρο για το «δεζ» και πατήστε μία φορά για να εμφανίσετε το «δ».

4. Οριστικοποίηση Οριστικοποιεί τους χαρακτήρες που έχουν καταχωριστεί.
5. Μετακίνηση δρομέα Μετακινεί το δρομέα στο πλαίσιο εισαγωγής προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
6. Διαγραφή Διαγράφει τον χαρακτήρα πριν το δρομέα.
7. Αλλάζει τον επόμενο χαρακτήρα σε πεζό ή κεφαλαίο.
8. Εισάγει ένα κενό.

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε [Cancel].

#### Άλλα στοιχεία ρύθμισης

Ανάλογα με την κατάσταση ή τη μέθοδο ρύθμισης του σημείου πρόσβασής σας, μπορεί να θέλετε να ρυθμίσετε περισσότερα στοιχεία.

WPS PIN:
Εμφανίζει τον κωδικό PIN που πληκτρολογείτε στη συνδεδεμένη συσκευή.

Priority Connection:
Επιλέξτε [On] ή [Off].

IP Address Setting:
Επιλέξτε [Auto] ή [Manual].

IP Address:
Αν καταχωρείτε τη διεύθυνση IP με το χέρι, εισαγάγετε την καθορισμένη διεύθυνση.

Subnet Mask/Default Gateway:
Όταν θέτετε το [IP Address Setting] στο [Manual], εισαγάγετε τη διεύθυνση IP που αντιστοιχεί στο περιβάλλον δικτύου σας.

#### Σημείωση

- Για να εκχωρίσετε προτεραιότητα στο καταχωρημένο σημείο πρόσβασης, ορίστε το [Priority Connection] στο [On].

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- WPS Push

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας