# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Upload Settings(Eye-Fi)

Ρυθμίζει εάν θα χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φόρτωσης όταν χρησιμοποιείται κάρτα Eye-Fi (διατίθεται στο εμπόριο). Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται όταν μια κάρτα Eye-Fi εισάγεται στην υποδοχή κάρτας μνήμης της συσκευής.

1. MENU → (Setup) → [Upload Settings] → επιθυμητή ρύθμιση.
2. Ορίστε το δίκτυο Wi-Fi σας ή τον προορισμό της κάρτας Eye-Fi.
   Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με την κάρτα Eye-Fi.
3. Εισαγάγετε την κάρτα Eye-Fi που ρυθμίσατε στη συσκευή και τραβήξτε στατικές εικόνες.
   Οι εικόνες μεταφέρονται στον υπολογιστή σας κ.λπ. αυτόματα μέσω του δικτύου Wi-Fi.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

On (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
Ενεργοποιεί τη λειτουργία φόρτωσης.

Off:
Απενεργοποιεί τη λειτουργία φόρτωσης.

Προβολή οθόνης κατάστασης επικοινωνίας

: Standby. Δεν έχουν οριστεί εικόνες για αποστολή.

: Upload standby.

: Connecting.

: Uploading.

: Error

#### Σημείωση

- Οι κάρτες Eye-Fi πωλούνται μόνο σε ορισμένες χώρες/περιοχές.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κάρτες Eye-Fi, επικοινωνήστε απευθείας με τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο πωλήσεων.
- Οι κάρτες Eye-Fi μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στις χώρες/περιοχές στις οποίες αγοράστηκαν. Χρησιμοποιήστε τις κάρτες Eye-Fi σύμφωνα με τη νομοθεσία των χωρών/περιοχών από όπου τις αγοράσατε.
- Οι κάρτες Eye-Fi είναι εξοπλισμένες με λειτουργία ασύρματου δικτύου LAN. Μην εισάγετε μια κάρτα Eye-Fi στη συσκευή ενώ βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Όταν εισάγετε μια κάρτα Eye-Fi στη συσκευή, θέστε το [Upload Settings] στο [Off]. Όταν η λειτουργία φόρτωσης έχει ρυθμιστεί στο [Off], η ένδειξηθα εμφανιστεί στη συσκευή.
- Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας δεν θα λειτουργεί κατά τη φόρτωση.
- Αν εμφανιστεί η ένδειξη (σφάλμα), αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και ξαναβάλτε την ή απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή. Αν η ένδειξη εμφανιστεί ξανά, αυτό σημαίνει ότι η κάρτα Eye-Fi μπορεί να είναι κατεστραμμένη.
- Η επικοινωνία ασύρματου δικτύου LAN μπορεί να επηρεαστεί από άλλες συσκευές επικοινωνίας. Αν η κατάσταση επικοινωνίας είναι χαμηλή, μετακινηθείτε πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης που θέλετε να συνδέσετε.
- Αυτή η συσκευή δεν υποστηρίζει τη λειτουργία «Endless Memory Mode» της κάρτας Eye-Fi. Πριν τη χρήση μιας κάρτας Eye-Fi, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία «Endless Memory Mode» είναι απενεργοποιημένη.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας