# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## USB Connection

Επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο σύνδεσης USB για κάθε υπολογιστή ή συσκευή USB που έχει συνδεθεί σε αυτό το προϊόν.

1. MENU → (Setup) → [USB Connection] → επιθυμητή σύνδεση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Auto (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
Καθορίζει σύνδεση μέσου μαζικής αποθήκευσης ή MTP αυτόματα, ανάλογα με τον υπολογιστή ή άλλες συσκευές USB που θα συνδεθούν. Οι υπολογιστές με Windows 7 ή Windows 8 συνδέονται σε MTP, και οι μοναδικές λειτουργίες τους ενεργοποιούνται για χρήση.

Mass Storage:
Καθορίζει σύνδεση μέσου μαζικής αποθήκευσης ανάμεσα στο προϊόν, έναν υπολογιστή και άλλες συσκευές USB.

MTP:
Καθορίζει σύνδεση MTP ανάμεσα στο προϊόν, έναν υπολογιστή και άλλες συσκευές USB. Οι υπολογιστές με Windows 7 ή Windows 8 συνδέονται σε MTP, και οι μοναδικές λειτουργίες τους ενεργοποιούνται για χρήση. Με υπολογιστές που εκτελούν ένα διαφορετικό λειτουργικό πρόγραμμα (Windows Vista, Mac OS X), εμφανίζεται η εφαρμογή AutoPlay Wizard και οι στατικές εικόνες στον φάκελο εγγραφής σε αυτό το προϊόν εισάγονται στον υπολογιστή.

PC Remote:
Χρησιμοποιεί το «Remote Camera Control» για να ελέγξει αυτό το προϊόν από τον υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών όπως η λήψη και η αποθήκευση εικόνων στον υπολογιστή.

#### Σημείωση

- Αν δεν εμφανίζεται το Device Stage* στα Windows 7 ή Windows 8, ορίστε το [USB Connection] στο [Auto].

* Το Device Stage είναι μια οθόνη μενού που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση συνδεδεμένων συσκευών, όπως είναι η φωτογραφική μηχανή (Λειτουργία των Windows 7 ή Windows 8).

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας