# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Remote Ctrl

Μπορείτε να χειριστείτε αυτό το προϊόν και να τραβήξετε εικόνες χρησιμοποιώντας το κουμπί SHUTTER, το κουμπί 2SEC (κλείστρο με χρονοκαθυστέρηση 2 δευτερολέπτων) και το κουμπί START/STOP (ή το κουμπί Movie (μόνο RMT-DSLR2)) στο Ασύρματο τηλεχειριστήριο RMT-DSLR1 (πωλείται χωριστά) και RMT-DSLR2 (πωλείται χωριστά). Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του Ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

1. MENU → (Setup) → [Remote Ctrl] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

On:
Επιτρέπει τον χειρισμό του Ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

Off (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
Δεν επιτρέπει τον χειρισμό του Ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

#### Σημείωση

- Το Ασύρματο τηλεχειριστήριο RMT-DSLR1 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή ταινιών.
- Ο φακός ή το παρασολέιγ φράσσουν τον αισθητήρα τηλεχειρισμού που λαμβάνει τα σήματα. Χρησιμοποιήστε το Ασύρματο τηλεχειριστήριο στη θέση από την οποία το σήμα μπορεί να φτάσει στο προϊόν.
- Όταν το [MOVIE Button] έχει τεθεί στο [Off], το κουμπί START/STOP (κουμπί Movie) του Ασύρματου τηλεχειριστηρίου RMT-DSLR2 δεν είναι ενεργοποιημένο.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας