# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## e-Front Curtain Shut. (ILCE-7)

Η λειτουργία ηλεκτρονικού μπροστινού παραπετάσματος κλείστρου συντομεύει την υστέρηση μεταξύ των απελευθερώσεων του κλείστρου.

1. MENU → (Custom Settings) → [e-Front Curtain Shut.] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

On (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
Χρησιμοποιεί τη λειτουργία ηλεκτρονικού μπροστινού παραπετάσματος κλείστρου.

Off:
Δεν χρησιμοποιεί τη λειτουργία ηλεκτρονικού μπροστινού παραπετάσματος κλείστρου.

#### Σημείωση

- Όταν φωτογραφίζετε με υψηλές ταχύτητες κλείστρου και φακό μεγάλης διαμέτρου, μπορεί να εμφανιστεί το είδωλο μιας θολής περιοχής, ανάλογα με το θέμα ή τις συνθήκες φωτογράφισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ορίστε αυτήν τη λειτουργία στο [Off].
- Όταν χρησιμοποιείται φακός άλλου κατασκευαστή (συμπεριλαμβανομένων και των φακών Minolta/Konica-Minolta), ορίστε αυτό το στοιχείο στο [Off]. Αν ορίσετε αυτήν τη λειτουργία στο [On], δεν θα οριστεί η σωστή έκθεση ή η φωτεινότητα της εικόνας θα είναι ανομοιόμορφη.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας