# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Single Bracket

Βγάζει πολλές φωτογραφίες ενώ μετατοπίζει αυτόματα την έκθεση από τον βασικό φωτισμό προς το σκοτεινότερο και μετά προς το φωτεινότερο.
Πατήστε το κουμπί κλείστρου για κάθε εικόνα. Μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα που να ταιριάζει το σκοπό σας μετά την εγγραφή.

1. MENU → (Camera Settings) → [Drive Mode] → [Single Bracket].
2. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία χρησιμοποιώντας την αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Single Bracket: 0.3EV 3 Image (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
  Αυτή η ρύθμιση τραβάει συνολικά τρεις εικόνες στη σειρά με τιμή έκθεσης μετατοπισμένη κατά συν ή πλην 0,3 EV.

Single Bracket: 0.3EV 5 Image:
  Αυτή η ρύθμιση τραβάει συνολικά πέντε εικόνες στη σειρά με τιμή έκθεσης μετατοπισμένη κατά συν ή πλην 0,3 EV.

Single Bracket: 0.5EV 3 Image:
  Αυτή η ρύθμιση τραβάει συνολικά τρεις εικόνες στη σειρά με τιμή έκθεσης μετατοπισμένη κατά συν ή πλην 0,5 EV.

Single Bracket: 0.5EV 5 Image:
  Αυτή η ρύθμιση τραβάει συνολικά πέντε εικόνες στη σειρά με τιμή έκθεσης μετατοπισμένη κατά συν ή πλην 0,5 EV.

Single Bracket: 0.7EV 3 Image:
  Αυτή η ρύθμιση τραβάει συνολικά τρεις εικόνες στη σειρά με τιμή έκθεσης μετατοπισμένη κατά συν ή πλην 0,7 EV.

Single Bracket: 0.7EV 5 Image:
  Αυτή η ρύθμιση τραβάει συνολικά πέντε εικόνες στη σειρά με τιμή έκθεσης μετατοπισμένη κατά συν ή πλην 0,7 EV.

Single Bracket: 1.0EV 3 Image:
  Αυτή η ρύθμιση τραβάει συνολικά τρεις εικόνες στη σειρά με τιμή έκθεσης μετατοπισμένη κατά συν ή πλην 1,0 EV.

Single Bracket: 2.0EV 3 Image:
  Αυτή η ρύθμιση τραβάει συνολικά τρεις εικόνες στη σειρά με τιμή έκθεσης μετατοπισμένη κατά συν ή πλην 2,0 EV.

Single Bracket: 3.0EV 3 Image:
  Αυτή η ρύθμιση τραβάει συνολικά τρεις εικόνες στη σειρά με τιμή έκθεσης μετατοπισμένη κατά συν ή πλην 3,0 EV.

#### Σημείωση

- Όταν επιλεγεί το [ISO AUTO] στη λειτουργία [Manual Exposure], η έκθεση μπορεί να τροποποιηθεί με τη ρύθμιση της τιμής ISO. Αν επιλεγεί μια ρύθμιση πέραν της [ISO AUTO], η έκθεση μπορεί να τροποποιηθεί με τη ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου.
- Όταν προσαρμόζετε την έκθεση, η έκθεση μετατοπίζεται με βάση στην αντισταθμισμένη τιμή.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Σειρά στηρίγματος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας