# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Προσαρμογέας στηρίγματος LA-EA2

Εάν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα στηρίγματος LA-EA2 (πωλείται χωριστά), διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες.

Λήψη πλήρους μεγέθους:
Δεν διατίθεται.

Autofocus:
Διαθέσιμο

Σύστημα AF:
Phase Detection AF

Επιλογή AF/MF:
Φακός SAM:
Μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας τον διακόπτη λειτουργίας στον φακό.
Φακός SSM:
Μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας τον διακόπτη λειτουργίας στον φακό. Όταν ο διακόπτης στον φακό είναι στο AF, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MENU για να αλλάξετε τη μέθοδο εστίασης.
Άλλοι φακοί:
Μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας το MENU.

Focus Mode:
Οι διαθέσιμες λειτουργίες έχουν ως εξής (Single-shot AF/Continuous AF)

Διαθέσιμη περιοχή εστίασης

Ευρεία:
Το προϊόν επιλέγει αυτόματα μια περιοχή εστίασης μεταξύ 15 περιοχών.

Κεντρική:
Το προϊόν χρησιμοποιεί αποκλειστικά την περιοχή εστίασης που βρίσκεται στο κέντρο.

Ευέλικτο σημείο:
Μπορείτε να επιλέξετε μια περιοχή εστίασης από 15 περιοχές χρησιμοποιώντας τον τροχό ελέγχου.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας