# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Manual Exposure

Μπορείτε να τραβήξετε με την επιθυμητή ρύθμιση έκθεσης ρυθμίζοντας και την ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα. Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος κατά την εγγραφή ταινιών.

1. Θέστε τον επιλογέα λειτουργίας στο M (Manual Exposure).
2. Επιλέξτε την επιθυμητή τιμή διαφράγματος στρέφοντας τον μπροστινό επιλογέα.
   Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου στρέφοντας τον πίσω επιλογέα.
   Όταν το [ISO] είναι ρυθμισμένο σε άλλη ένδειξη εκτός του [ISO AUTO], χρησιμοποιήστε το MM (Μη αυτόματη μέτρηση) για να ελέγξετε την τιμή έκθεσης.
   Toward +: Οι εικόνες γίνονται φωτεινότερες.
   Toward − : Οι εικόνες γίνονται σκοτεινότερες.
   0: Η σωστή έκθεση αναλύεται από το προϊόν
3. Ρυθμίστε την εστίαση και τραβήξτε το θέμα.

#### Σημείωση

- Όταν το [ISO] είναι ρυθμισμένο στο [ISO AUTO], η τιμή ISO αλλάζει αυτόματα για να επιτύχει την κατάλληλη έκθεση χρησιμοποιώντας την τιμή διαφράγματος και την ταχύτητα κλείστρου που έχετε ορίσει. Αν η τιμή διαφράγματος και η ταχύτητα κλείστρου που έχετε ορίσει δεν είναι οι σωστές για την κατάλληλη έκθεση, η ένδειξη της τιμής ISO θα αναβοσβήνει.
- Η ένδειξη Metered Manual δεν εμφανίζεται όταν το [ISO] είναι ρυθμισμένο στο [ISO AUTO].
- Όταν η ποσότητα φωτισμού περιβάλλοντος υπερβαίνει το εύρος της μέτρησης της Μη αυτόματης μέτρησης, η ένδειξη Metered Manual αναβοσβήνει.
- Η ένδειξη / (προειδοποίηση SteadyShot) δεν εμφανίζεται σε λειτουργία χειροκίνητης ρύθμισης έκθεσης.
- Η φωτεινότητα της εικόνας στην οθόνη μπορεί να διαφέρει από την εικόνα που τελικά τραβάτε.

#### Συμβουλή

- Μπορείτε να αλλάξετε τον συνδυασμό ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος (τιμή F) χωρίς να αλλάξετε την ορισμένη τιμή έκθεσης, περιστρέφοντας τον μπροστινό/πίσω επιλογέα, πατώντας παράλληλα το κουμπί AEL. (Μη αυτόματη μετακίνηση)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας