# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Dial Setup

Μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες του μπροστινού/πίσω επιλογέα.

1. MENU → (Custom Settings) → [Dial Setup] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

SS F/no.:
Ο μπροστινός επιλογέας χρησιμοποιείται για να αλλάξει η ταχύτητα κλείστρου και ο πίσω επιλογέας για να αλλάξει η τιμή διαφράγματος.

F/no. SS (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
Ο μπροστινός επιλογέας χρησιμοποιείται για να αλλάξει η τιμή διαφράγματος και ο πίσω επιλογέας για να αλλάξει η ταχύτητα κλείστρου.

#### Σημείωση

- Η λειτουργία [Dial Setup] είναι ενεργοποιημένη όταν η κατάσταση έκθεσης έχει τεθεί στο «M».

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας