# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## BULB

Μπορείτε να τραβήξετε μια εικόνα με καθυστέρηση της κίνησης ενός θέματος με μεγάλη έκθεση.

Το BULB είναι κατάλληλο για να τραβάτε ίχνη φωτός, όπως πυροτεχνήματα.

1. Θέστε τον επιλογέα λειτουργίας στο M (Manual Exposure).
2. Στρέψτε τον πίσω επιλογέα δεξιόστροφα έως ότου υποδεικνύεται το [BULB].
3. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση για να ρυθμίσετε την εστίαση.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλείστρου όσο διαρκεί η λήψη.
   Όσο είναι πατημένο το κουμπί κλείστρου, το κλείστρο παραμένει ανοιχτό.

#### Σημείωση

- Από τη στιγμή που η ταχύτητα κλείστρου γίνει αργή και το τράνταγμα της κάμερας τείνει να συμβαίνει πιο εύκολα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τρίποδο.
- Όσο μεγαλύτερος ο χρόνος έκθεσης, τόσο περισσότερος θόρυβος θα είναι ορατός στην εικόνα.
- Μετά τη λήψη, η μείωση θορύβου ([Long Exposure NR]) θα γίνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα που ήταν ανοιχτό το κλείστρο. Εντούτοις, δεν μπορείτε να τραβήξετε άλλο όσο είναι σε εξέλιξη μείωση θορύβου.
- Δεν μπορείτε να θέσετε την ταχύτητα κλείστρου στο [BULB] στις ακόλουθες περιστάσεις:
  - Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία [Smile Shutter].
  - Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία [Auto HDR].
  - Όταν το [Picture Effect] έχει τεθεί στο [HDR Painting] ή στο [Rich-tone Mono.].
  - Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία [Multi Frame NR].
  - Όταν η λειτουργία [Drive Mode] έχει τεθεί στο [Cont. Shooting], [Spd Priority Cont.] ή το [Self-timer(Cont)].
  Εάν χρησιμοποιείτε τις ανωτέρω λειτουργίες όταν η ταχύτητα κλείστρου έχει τεθεί στο [BULB], η ταχύτητα κλείστρου ρυθμίζεται προσωρινά στα 30 δευτερόλεπτα.

#### Συμβουλή

- Οι εικόνες που είναι τραβηγμένες σε λειτουργία [BULB] τείνουν να είναι θολές. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τρίποδο ή τηλεχειριστήριο συμβατό με πολλαπλούς ακροδέκτες που έχει λειτουργία κλειδώματος κουμπιού κλείστρου (πωλείται χωριστά).

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Manual Exposure

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας