# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## ISO

Η ευαισθησία στο φως εκφράζεται με τον αριθμό ISO (συνιστώμενος δείκτης έκθεσης). Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευαισθησία.

1. MENU → (Camera Settings) → [ISO] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Multi Frame NR:
  Συνδυάζει συνεχείς λήψεις για να συνθέσει μια εικόνα με λιγότερο θόρυβο.

ISO AUTO (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
  Ορίζει αυτόματα την ευαισθησία ISO.

50 / 64 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 / 16000 / 20000 / 25600:
Μπορείτε να μειώσετε τη θολότητα της εικόνας σε σκοτεινές τοποθεσίες ή σε θέματα εν κινήσει αυξάνοντας την ευαισθησία ISO (επιλέξτε μεγαλύτερη τιμή).

#### Σημείωση

- Το [ISO AUTO] επιλέγεται όταν χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες λειτουργίες:
  - [Intelligent Auto]
  - [Superior Auto]
  - [Scene Selection]
  - [Sweep Panorama]
- Όταν το [ISO] έχει ρυθμιστεί σε τιμή μικρότερη από ISO 100, το εύρος για την εγγράψιμη φωτεινότητα θέματος (δυναμικό εύρος) μπορεί να μειωθεί.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή ISO, τόσο περισσότερος θόρυβος θα εμφανίζεται στις εικόνες.
- Όταν τραβάτε ταινίες, οι τιμές ISO μεταξύ ISO 200 και ISO 25600 είναι διαθέσιμες.

#### Συμβουλή

- Μπορείτε να αλλάξετε το αυτόματα ρυθμισμένο εύρος ευαισθησίας ISO από τη ρύθμιση [ISO AUTO]. Επιλέξτε [ISO AUTO] και πατήστε τη δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου. Ορίστε τις επιθυμητές τιμές για τα [ISO AUTO Maximum] και [ISO AUTO Minimum]. Οι ρυθμίσεις [ISO AUTO Maximum] και [ISO AUTO Minimum] εφαρμόζονται επίσης κατά τη φωτογράφιση σε λειτουργία [ISO AUTO], στο [Multi Frame NR].

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Multi Frame NR

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας