# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Χρονοδιακόπτης αυτοφωτογράφισης

Η φωτογραφική μηχανή βγάζει μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας το χρονοδιακόπτη αυτοφωτογράφισης με καθυστέρηση 10 ή 2 δευτερολέπτων.

1. MENU → (Camera Settings) → [Drive Mode] → [Self-timer].
2. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία χρησιμοποιώντας την αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Self-timer: 10 Sec (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
Ρυθμίζει τον χρονοδιακόπτη αυτοφωτογράφισης με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων.
Όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου, η λυχνία του χρονοδιακόπτη αυτοφωτογράφισης αναβοσβήνει και παράγει ένα ηχητικό σήμα έως ότου λειτουργήσει το κλείστρο. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη αυτοφωτογράφισης, πατήστε ξανά το κουμπί κλείστρου.

Self-timer: 2 Sec:
Ορίζει τον χρονοδιακόπτη αυτοφωτογράφισης με καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το τράνταγμα της φωτογραφικής μηχανής που προκαλείται από την πίεση του κουμπιού κλείστρου.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας