# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## NR μακράς έκθεσης (στατική έκθεση)

Όταν ορίζετε την ταχύτητα κλείστρου σε 1 δευτερόλεπτο ή μεγαλύτερη (λήψη μακράς έκθεσης), η μείωση θορύβου ενεργοποιείται για όσο διάστημα παραμένει ανοιχτό το κλείστρο. Ενώ η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ο κοκκώδης θόρυβος που χαρακτηρίζει τις μακρές περιόδους έκθεσης μειώνεται.

1. MENU → (Camera Settings) → [Long Exposure NR] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

On (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
  Ενεργοποιεί τη μείωση του θορύβου για όσο διάστημα παραμένει ανοιχτό το κλείστρο. Ενόσω λειτουργεί η μείωση θορύβου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και δεν μπορείτε να τραβήξετε άλλη φωτογραφία. Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία για να δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα εικόνας.

Off:
  Δεν ενεργοποιεί τη λειτουργία μείωσης του θορύβου. Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία για να δώσετε προτεραιότητα στο χρονισμό της λήψης.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας