# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Shutter Priority

Μπορείτε να εκφράσετε την κίνηση ενός κινούμενου θέματος με διάφορους τρόπους ρυθμίζοντας την ταχύτητα κλείστρου, για παράδειγμα, κατά τη στιγμή της κίνησης με κλείστρο υψηλής ταχύτητας ή ως εικόνα ίχνους με χαμηλή ταχύτητα κλείστρου. Η ταχύτητα κλείστρου μπορεί να αλλάξει ενώ εγγράφετε ταινίες.

1. Θέστε τον επιλογέα λειτουργίας στο S (Shutter Priority).
2. Επιλέξτε την επιθυμητή τιμή στρέφοντας τον μπροστινό επιλογέα.
3. Ρυθμίστε την εστίαση και τραβήξτε το θέμα.
   Το διάφραγμα προσαρμόζεται αυτόματα για να επιτευχθεί βέλτιστη έκθεση.

#### Σημείωση

- Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκής έκθεση μετά τη ρύθμιση, η τιμή διαφράγματος στην οθόνη λήψης αναβοσβήνει. Αν και μπορείτε να τραβήξετε ως έχει, συνιστάται η επαναφορά.
- Χρησιμοποιήστε τρίποδο για να αποτρέψετε τη θόλωση όταν χρησιμοποιείτε αργή ταχύτητα κλείστρου.
- Η ένδειξη / (προειδοποίηση SteadyShot) δεν εμφανίζεται σε λειτουργία προτεραιότητας ταχύτητας κλείστρου.
- Όταν η ταχύτητα κλείστρου είναι 1 δευτερόλεπτο(-α) ή μεγαλύτερη, η μείωση θορύβου δεν θα γίνει μετά τη λήψη για το ίδιο χρονικό διάστημα που το κλείστρο ήταν ανοιχτό. Εντούτοις, δεν μπορείτε να τραβήξετε άλλο όσο είναι σε εξέλιξη μείωση θορύβου.
- Η φωτεινότητα της εικόνας στην οθόνη μπορεί να διαφέρει από την εικόνα που τελικά τραβάτε.

#### Συμβουλή

- Όταν χρησιμοποιείται μεγαλύτερη ταχύτητα κλείστρου, κινούμενα θέματα, όπως ένας δρομέας, αυτοκίνητα ή κύμα που σκάει εμφανίζονται σαν να έχουν παγώσει. Όταν χρησιμοποιείται πιο αργή ταχύτητα κλείστρου, απαθανατίζεται μια εικόνα με ίχνος της κίνησης του θέματος για να δημιουργηθεί μια πιο φυσική και δυναμική εικόνα.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- NR μακράς έκθεσης (στατική έκθεση)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας