# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Auto HDR

Διευρύνει το εύρος (διαβάθμιση) έτσι ώστε να μπορείτε να εγγράψετε από φωτεινά μέρη έως σκοτεινά μέρη με σωστή φωτεινότητα (HDR: Υψηλό δυναμικό εύρος). εγγράφονται 1 εικόνα με σωστή έκθεση και μία εικόνα που επικαλύπτει.

1. MENU → (Camera Settings) → [DRO/Auto HDR] → [Auto HDR].
2. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση χρησιμοποιώντας την αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Auto HDR: Exposure Diff. Auto (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
  Διορθώνει τη διαφορά έκθεσης αυτόματα.

Auto HDR: Exposure Diff. 1.0EV ― Auto HDR: Exposure Diff. 6.0EV:
  Ρυθμίζει τη διαφορά έκθεσης, με βάση την αντίθεση του θέματος. Επιλέγει το βέλτιστο επίπεδο μεταξύ 1,0 EV (αδύναμο) και 6,0 EV (ισχυρό).
  Για παράδειγμα, εάν ρυθμίσετε την τιμή έκθεσης στο 2,0 EV, θα γίνει σύνθεση τριών εικόνων με τα ακόλουθα επίπεδα έκθεσης: −1,0 EV, βέλτιστη έκθεση και +1,0 EV.

#### Σημείωση

- Το [Auto HDR] δεν είναι διαθέσιμο για εικόνες RAW.
- Όταν η λειτουργία έκθεσης έχει τεθεί στο [Intelligent Auto], [Superior Auto], [Sweep Panorama] ή το [Scene Selection], δεν μπορείτε να επιλέξετε το [Auto HDR].
- Όταν είναι επιλεγμένο το [Multi Frame NR], δεν μπορείτε να επιλέξετε το [Auto HDR].
- Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε την επόμενη λήψη έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης μετά τη λήψη σας.
- Μπορεί να μην πετύχετε το επιθυμητό εφέ ανάλογα με τη διαφορά φωτισμού ενός θέματος και τις συνθήκες λήψης.
- Όταν χρησιμοποιείται το φλας, αυτή η λειτουργία έχει ελάχιστη επίδραση.
- Όταν η αντίθεση της σκηνής είναι χαμηλή ή όταν σημειώνεται τράνταγμα του προϊόντος ή θόλωση του θέματος, μπορεί να μην πετύχετε καλές εικόνες HDR. Εάν το προϊόν έχει εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, εμφανίζεται το στην εγγεγραμμένη εικόνα για να σας ειδοποιήσει για αυτήν την κατάσταση. Τραβήξτε ξανά εάν χρειάζεται, δίνοντας προσοχή στην αντίθεση ή τη θόλωση.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας