# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Στήριγμα DRO

Μπορείτε να εγγράψετε συνολικά τρεις εικόνες, καθεμία σε διαφορετική τιμή της Λειτουργίας βελτιστοποίησης D-Range.

1. MENU → (Camera Settings) → [Drive Mode] → [DRO Bracket].
2. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία χρησιμοποιώντας την αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

DRO Bracket: Lo (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
  Εγγράφει μια σειρά από τρεις εικόνες με μικρές αλλαγές στην τιμή της Λειτουργίας βελτιστοποίησης D-Range.

DRO Bracket: Hi:
  Εγγράφει μια σειρά από τρεις εικόνες με μεγάλες αλλαγές στην τιμή της Λειτουργίας βελτιστοποίησης D-Range.

#### Σημείωση

- Η τελευταία φωτογραφία εμφανίζεται στην Αυτόματη επισκόπηση.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας