# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Τρόπος λειτουργίας μονάδας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας μονάδας, όπως για παράδειγμα τη συνεχή λήψη ή τη λήψη με χρήση χρονοδιακόπτη αυτοφωτογράφισης.

1. MENU → (Camera Settings) → [Drive Mode] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Single Shooting (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
Βγάζει μία στατική φωτογραφία. Κανονική λειτουργία λήψης.

Cont. Shooting:
Η μηχανή βγάζει φωτογραφίες συνεχώς ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου.

Spd Priority Cont.:
Η μηχανή βγάζει φωτογραφίες συνεχώς με μεγάλη ταχύτητα ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου.

Self-timer:
Βγάζει μια φωτογραφία κάθε 10 ή 2 δευτερόλεπτα.

Self-timer(Cont):
Βγάζει φωτογραφίες συνεχώς κάθε 10 δευτερόλεπτα.

Cont. Bracket:
Η μηχανή βγάζει φωτογραφίες ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου, και κάθε φωτογραφία έχει διαφορετικό βαθμό φωτεινότητας.

Single Bracket:
Η μηχανή βγάζει έναν καθορισμένο αριθμό φωτογραφιών, μία-μία, και κάθε φωτογραφία έχει διαφορετικό βαθμό φωτεινότητας.

WB bracket:
Η μηχανή βγάζει συνολικά τρεις φωτογραφίες, κάθε μία με διαφορετικό βαθμό φωτεινότητας, σύμφωνα με τις επιλεγμένες ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού, θερμοκρασίας χρώματος και φίλτρου χρώματος.

DRO Bracket:
Βγάζει συνολικά τρεις φωτογραφίες, καθεμία σε διαφορετική τιμή της Λειτουργίας βελτιστοποίησης D-Range.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Cont. Shooting
- Spd Priority Cont.
- Χρονοδιακόπτης αυτοφωτογράφισης
- Χρονοδιακόπτης αυτοφωτογράφισης(Συνεχ.)
- Cont. Bracket
- Single Bracket
- Στήριγμα WB
- Στήριγμα DRO

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας