# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Λίστα εικονιδίων στην οθόνη

### Για τη λειτουργία της οθόνης LCD

### Για αναπαραγωγή (Οθόνη βασικών πληροφοριών)

### Για τη λειτουργία εικονοσκοπίου

Σε λειτουργία Auto Mode ή Scene Selection

Σε λειτουργία P/A/S/M/Sweep Panorama

1. P P* A S M
     Λειτουργία λήψης
     Αριθμός μνήμης
     Εικονίδια αναγνώρισης σκηνής
     Κάρτα μνήμης /Αποστολή κατάστασης
   100
     Αριθμός εγγράψιμων εικόνων που απομένει
     Αναλογία πλευρών οθόνης στατικών εικόνων
   ILCE-7:
   24M / 10M / 6.0M / 20M / 8.7M / 5.1M / 2.6M / 2.2M
     Μέγεθος εικόνας στατικών εικόνων
   ILCE-7R:
   36M / 15M / 9.0M / 30M / 13M / 7.6M / 3.8M / 3.2M
     Μέγεθος εικόνας στατικών εικόνων
     Ποιότητα εικόνας στατικών εικόνων
     Ρυθμός καρέ για ταινίες
     Ρυθμίσεις εγγραφής ταινιών
     Υπόλοιπο μπαταρίας
     Προειδοποίηση υπολοίπου μπαταρίας
     Φόρτιση φλας σε εξέλιξη
     Λήψη σε μέγεθος APS-C
     Εφέ ρύθμισης OFF
     Φωτισμός AF
     NFC ενεργό
     Λειτουργία πτήσης
     Χωρίς εγγραφή ήχου στις ταινίες
     Εξουδετέρωση θορύβου ανέμου
     Σταθερή λήψη/Προειδοποίηση κραδασμού φωτογραφικής μηχανής
     Προειδοποίηση υπερθέρμανσης
     Αρχείο βάσης δεδομένων πλήρες/Σφάλμα αρχείου βάσης δεδομένων
     Έξυπνο ζουμ/Ζουμ ευκρινούς εικόνας/Ψηφιακό ζουμ
     Περιοχή σημειακής μέτρησης
     Μέτρηση ψηφιακού βάθους
     Στάθμη ήχου
     Λειτουργία προβολής
   100-0003
     Αριθμός φακέλου - αρχείου
     Προστασία
     Φορμά εγγραφής ταινιών
   DPOF
     Ρύθμιση DPOF
     Αυτόματο καδράρισμα αντικειμένων
     Τηλεχειριστήριο
2.   Τρόπος λειτουργίας μονάδας
     Λειτουργία φλας/Μείωση φαινομένου κόκκινων ματιών
   ±0.0
     Αντιστάθμιση φλας
     Λειτουργία εστίασης
     Περιοχή εστίασης
     Ανίχνευση προσώπου/Smile Shutter
     Λειτουργία μέτρησης
   7500K A5 G5
     Ισορροπία λευκού (Αυτόματη, Προκαθορισμένη, Προσαρμοσμένη, Θερμοκρασία χρώματος, Φίλτρο χρώματος)
     Λειτουργία βελτιστοποίησης D-Range/Αυτόματο HDR
   +3 +3 +3
     Δημιουργικό στυλ/Αντίθεση, Κορεσμός, Ευκρίνεια
     Lock-on AF
     Εφέ εικόνας

   Ένδειξη ευαισθησίας ανίχνευσης χαμόγελου

3. Κλείδωμα AF
     Οδηγός κλειδώματος AF
     Κλίμακα EV
     Αντιστάθμιση έκθεσης/Μη αυτόματη μέτρηση
   REC 0:12
     Χρόνος εγγραφής ταινίας (m:s)
     Εστίαση
   1/250
     Ταχύτητα κλείστρου
   F3.5
     Τιμή διαφράγματος
   ISO400
   ISO AUTO
     Ευαισθησία ISO
     Κλείδωμα AE
     Ένδειξη ταχύτητας κλείστρου
     Ένδειξη διαφράγματος
     Ιστόγραμμα
     Προειδοποίηση εικόνας αυτόματου HDR
     Σφάλμα εφέ εικόνας
   2013-1-1
   10:37AM
     Ημερομηνία εγγραφής
   3/7
     Αριθμός αρχείου/Αριθμός εικόνων στη λειτουργία προβολής

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας