# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Dial Ev Comp

Μπορείτε να ρυθμίσετε την έκθεση χρησιμοποιώντας τον μπροστινό ή τον πίσω επιλογέα όταν ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης είναι ρυθμισμένος στο «0».

1. MENU → (Custom Settings) → [Dial Ev Comp] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Off (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
Δεν ενεργοποιεί την αντιστάθμιση έκθεσης από τον μπροστινό ή τον πίσω επιλογέα.

Front dial/Rear dial:
Ενεργοποιεί την αντιστάθμιση έκθεσης από τον μπροστινό ή τον πίσω επιλογέα.

#### Σημείωση

- Όταν η λειτουργία αντιστάθμισης της έκθεσης έχει εκχωρηθεί στον μπροστινό ή τον πίσω επιλογέα, κάθε λειτουργία που είχε εκχωρηθεί προηγουμένως σε αυτόν τον επιλογέα επανεκχωρείται σε κάποιον άλλο επιλογέα.
- Όταν ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης ρυθμιστεί σε μια θέση πέραν του «0», οι ρυθμίσεις του επιλογέα αντιστάθμισης έκθεσης θα αποκτήσουν προτεραιότητα. Για παράδειγμα, αν ορίσετε το [Exposure Comp.] σε +5,0EV, αλλά ο επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης είναι ρυθμισμένος σε +2,0EV, θα υπερισχύσει η ρύθμιση «+2,0EV».
- Όταν επιλεγεί το [ISO AUTO] στη λειτουργία φωτογράφισης [Manual Exposure], το [Dial Ev Comp] δεν λειτουργεί.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Exposure Comp.
- Επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης
- Επαναφορά EV Comp.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας