# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Αδυναμία εγγραφής εικόνων.

- Χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης με διακόπτη προστασίας από εγγραφή και ο διακόπτης έχει τεθεί στη θέση LOCK. Ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση εγγραφής.
- Ελέγξτε τον ελεύθερο χώρο της κάρτας μνήμης.
- Δεν μπορείτε να εγγράψετε εικόνες όσο φορτίζετε το φλας.
- Ο φακός δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε τον φακό σωστά.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας