# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Ρύθμιση εγγραφής (ταινία)

Επιλέγει το μέγεθος εικόνας, το ρυθμό καρέ και την ποιότητα εικόνας για την εγγραφή ταινίας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ροής δεδομένων, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα εικόνας.

1. MENU → (Camera Settings) → [Record Setting] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Όταν το [File Format] είναι ρυθμισμένο στο [AVCHD]

60i/50i: Οι ταινίες εγγράφονται με ρυθμό κατά προσέγγιση 60 πεδίων/δευτ. (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) ή 50 πεδίων/δευτ. (για συσκευές συμβατές με 1080 50i) σε λειτουργία συνυφασμού, με ήχο Dolby Digital, σε φορμά AVCHD.
24p/25p: Οι ταινίες εγγράφονται με ρυθμό κατά προσέγγιση 24 καρέ/δευτ. (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) ή 25 καρέ/δευτ. (για συσκευές συμβατές με 1080 50i) σε προοδευτική λειτουργία, με ήχο Dolby Digital, σε φορμά AVCHD.
60p/50p: Οι ταινίες εγγράφονται με ρυθμό κατά προσέγγιση 60 καρέ/δευτ. (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) ή 50 καρέ/δευτ. (για συσκευές συμβατές με 1080 50i) σε προοδευτική λειτουργία, με ήχο Dolby Digital, σε φορμά AVCHD.

#### Όταν το [File Format] είναι ρυθμισμένο στο [MP4]

Οι ταινίες εγγράφονται σε φορμά MPEG-4, με ρυθμό κατά προσέγγιση 30 καρέ/δευτ. (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) ή 25 καρέ/δευτ. (για συσκευές συμβατές με 1080 50i) σε προοδευτική λειτουργία, με ήχο AAC, σε φορμά mp4.

#### Λεπτομέρειες στοιχείων μενού

Όταν το [File Format] είναι ρυθμισμένο στο [AVCHD]

60i 24M(FX)*:
50i 24M(FX)**:
  Γίνεται εγγραφή ταινιών υψηλής ποιότητας εικόνας με ανάλυση 1920 × 1080 (60i/50i).
  Βαθμός ροής δεδομένων: Μέγιστο 24 Mbps

60i 17M(FH) (προεπιλεγμένη ρύθμιση)*:
50i 17M(FH) (προεπιλεγμένη ρύθμιση)**:
  Γίνεται εγγραφή ταινιών κανονικής υψηλής ποιότητας εικόνας με ανάλυση 1920 × 1080 (60i/50i).
  Βαθμός ροής δεδομένων: Κατά μέσο όρο 17 Mbps

60p 28M(PS)*:
50p 28M(PS)**:
  Γίνεται εγγραφή ταινιών με την υψηλότερη ποιότητας εικόνας με ανάλυση 1920 × 1080 (60i/50i).
  Βαθμός ροής δεδομένων: Μέγιστο 28 Mbps

24p 24M(FX)*:
25p 24M(FX)**:
  Γίνεται εγγραφή ταινιών υψηλής ποιότητας εικόνας με ανάλυση 1920 × 1080 (24p/25p). Δημιουργεί ατμόσφαιρα κινηματογράφου.
  Βαθμός ροής δεδομένων: Μέγιστο 24 Mbps

24p 17M(FH)*:
25p 17M(FH)**:
  Γίνεται εγγραφή ταινιών κανονικής υψηλής ποιότητας εικόνας με ανάλυση 1920 × 1080 (24p/25p). Δημιουργεί ατμόσφαιρα κινηματογράφου.
  Βαθμός ροής δεδομένων: Κατά μέσο όρο 17 Mbps

[File Format]:[MP4]

1440×1080 12M (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
  Γίνεται εγγραφή ταινιών ανάλυσης 1440 × 1080.
  Βαθμός ροής δεδομένων: Κατά μέσο όρο 12 Mbps

VGA 3M:
  Γίνεται εγγραφή ταινιών μεγέθους VGA.
  Βαθμός ροής δεδομένων: Κατά μέσο όρο 3 Mbps

* Συσκευή συμβατή με 1080/60i (NTSC)

** Συσκευή συμβατή με 1080/50i (PAL)

#### Σημείωση

- Η αναπαραγωγή ταινιών εγγεγραμμένων σε φορμά 60p/50p είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές.
- Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί με τη ρύθμιση [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/ [24p 24M(FX)] /[25p 24M(FX)] ορισμένη σε [Record Setting] μετατρέπονται από το λογισμικό «PlayMemories Home» προκειμένου να δημιουργηθεί ένας δίσκος εγγραφής AVCHD. Η μετατροπή αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα. Επίσης, δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός δίσκου με την ποιότητα εικόνας του πρωτοτύπου. Εάν θέλετε να διατηρήσετε την ποιότητα εικόνας του πρωτοτύπου, αποθηκεύετε τις ταινίες σας σε δίσκο Blu-Ray.
- Για να αναπαραγάγετε ταινίες με φορμά 24p/25p σε τηλεόραση, η τηλεόραση πρέπει να είναι συμβατή με τα φορμά 24p/25p. Αν η τηλεόραση δεν είναι συμβατή με το φορμά 24p/25p, οι ταινίες με φορμά 24p/25p θα προβάλλονται ως ταινίες με φορμά 60i/50i.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας