# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Παρουσίαση των εξαρτημάτων (Κάτω πλευρά)

1. Υποδοχή εισαγωγής μπαταρίας
2. Καπάκι μπαταρίας
3. Οπή υποδοχής τριπόδου
   - Χρησιμοποιείτε τρίποδο με βίδα μήκους μικρότερου από 5,5 mm (7/32 ίντσες). Διαφορετικά, η ασφάλεια αυτού του προϊόντος δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να προκληθούν ζημιές σε αυτό.

#### Καπάκι πλάκας σύνδεσης

Χρησιμοποιήστε το κατά τη χρήση προσαρμογέα τροφοδοτικού AC-PW20 (πωλείται χωριστά). Τοποθετήστε την πλάκα σύνδεσης μέσα στη θήκη της μπαταρίας και περάστε το καλώδιο μέσα από το κάλυμμα της πλάκας σύνδεσης, όπως φαίνεται παρακάτω.

- Κλείνοντας το κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μαγκώσει το καλώδιο.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας