# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Multi Frame NR

Το προϊόν τραβάει αυτόματα πολλαπλές συνεχείς εικόνες, τις συνδυάζει, μειώνει το θόρυβο και τις εγγράφει ως μία εικόνα. Με τη μείωση θορύβου πολλαπλών πλαισίων, μπορείτε να επιλέξετε μεγαλύτερους αριθμούς ISO από τη μέγιστη ευαισθησία ISO. Το εγγεγραμμένη εικόνα είναι μία συνδυαστική εικόνα.

1. MENU → (Camera Settings) → [ISO] → [Multi Frame NR].
2. Πατήστε τη δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου για να εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων, έπειτα επιλέξτε μια επιθυμητή τιμή χρησιμοποιώντας την πάνω/κάτω πλευρά του τροχού ελέγχου.

#### Σημείωση

- Όταν το [Quality] έχει τεθεί στο [RAW] ή το [RAW & JPEG], δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η λειτουργία.
- Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν το φλας, το [D-Range Opt.] και το [Auto HDR].

#### Συμβουλή

- Μπορείτε να αλλάξετε το αυτόματα ρυθμισμένο εύρος ευαισθησίας ISO από τη ρύθμιση [ISO AUTO]. Επιλέξτε [ISO AUTO] και πατήστε τη δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου. Ορίστε τις επιθυμητές τιμές για τα [ISO AUTO Maximum] και [ISO AUTO Minimum]. Οι ρυθμίσεις [ISO AUTO Maximum] και [ISO AUTO Minimum] εφαρμόζονται επίσης κατά τη φωτογράφιση σε λειτουργία [ISO AUTO], στο [Multi Frame NR].

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας