# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Flash Comp.

Ρυθμίζει την ποσότητα φωτός φλας σε ένα εύρος –3,0 EV έως +3,0 EV.
Η αντιστάθμιση φλας αλλάζει μόνο την ποσότητα φωτός φλας. Η αντιστάθμιση έκθεσης αλλάζει την ποσότητα φωτός φλας και την ταχύτητα κλείστρου και το άνοιγμα διαφράγματος.

1. MENU → (Camera Settings) → [Flash Comp.] → επιθυμητή ρύθμιση.
   Επιλέγοντας υψηλότερες τιμές (πλευρά +) αυξάνετε το επίπεδο του φλας, ενώ επιλέγοντας μικρότερες τιμές (πλευρά -) μειώνετε το επίπεδο του φλας.

#### Σημείωση

- Ένα μεγαλύτερο εφέ φλας μπορεί να μην είναι ορατό λόγω της περιορισμένης ποσότητας φωτός φλας που είναι διαθέσιμη, αν το θέμα βρίσκεται εκτός του μέγιστου εύρους του φλας. Αν το θέμα είναι πολύ κοντά, το μικρότερο εφέ φλας μπορεί να μην είναι ορατό.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Χρήση φλας (πωλείται χωριστά)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας