# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Focus Mode

Επιλέγει τη μέθοδο εστίασης ώστε να ταιριάζει με την κίνηση του θέματος.

1. MENU → (Camera Settings) → [Focus Mode] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

(AF μονής λήψης) (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
Η φωτογραφική μηχανή κλειδώνει την εστίαση όταν επιτυγχάνεται η επιθυμητή ρύθμιση εστίασης. Χρησιμοποιήστε το [Single-shot AF] όταν το θέμα είναι στατικό.

(Συνεχής AF):
Η φωτογραφική μηχανή συνεχίζει να εστιάζει ενώ το κουμπί κλείστρου είναι πατημένο μέχρι τη μέση. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση όταν το θέμα είναι σε κίνηση.

(DMF):
Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μη αυτόματη εστίαση και την αυτόματη εστίαση συνδυαστικά.

(Χειροκίνητη εστίαση):
Προσαρμόζει χειροκίνητα την εστίαση.

#### Σημείωση

- Αν το θέμα βρίσκεται πολύ κοντά, στην εικόνα μπορεί να εμφανιστεί σκόνη ή δακτυλιές που υπήρχαν πάνω στο φακό. Καθαρίστε το φακό με ένα μαλακό πανί, κ.λπ.
- Αν αλλάξετε τη μέθοδο εστίασης, η απόσταση της εστίασης που ορίσατε προηγουμένως διαγράφεται.
- Όταν το [Focus Mode] είναι ρυθμισμένο σε [Continuous AF], δεν ακούγεται το ηχητικό σήμα όταν επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο εστίασης.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Άμεση χειροκίνητη εστίαση (DMF)
- Χειροκίνητη Εστίαση
- Βοήθεια MF (στατική εικόνα)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας